SetTensorA
==========

#### 功能说明

设置矩阵乘的左矩阵A。

#### 函数原型

\_\_aicore\_\_ inline void SetTensorA(const GlobalTensor<SrcAT>& gm, bool isTransposeA = false)
\_\_aicore\_\_ inline void SetTensorA(const LocalTensor<SrcAT>& leftMatrix, bool isTransposeA = false)
\_\_aicore\_\_ inline void SetTensorA(SrcAT aScalar)

#### 参数说明

**表1** 参数说明

| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
| :-- | :-- | :-- |
| gm | 输入 | 
A矩阵在Global Memory上的首地址。

Kirin9020系列处理器，支持的数据类型为：half。

 |
| leftMatrix | 输入 | 

A矩阵在TSCM上的首地址或者在VECOUT上的首地址。

Kirin9020系列处理器，支持的数据类型为：half。

 |
| aScalar | 输入 | 

A矩阵中设置的值。支持传入标量数据，标量数据会被扩展为一个形状为\[1, K\]的tensor参与矩阵乘计算，tensor的数值均为该标量值。例如，开发者可以通过将aScalar设置为1来实现矩阵B在K方向的reduce sum操作。

Kirin9020系列处理器，支持的数据类型为：half。

 |
| isTransposeA | 输入 | 

A矩阵是否需要转置。

**说明：**

\- 若A矩阵MatmulType ISTRANS参数设置为true，此参数可以为true也可以为false，即运行时可以转置和非转置交替使用。

\- 若A矩阵MatmulType ISTRANS参数设置为false，此参数只能设置为false，若强行设置为true，精度会有异常。

 |

#### 返回值

无

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

#### 注意事项

传入的TensorA地址空间大小需要保证不小于singleM \* singleK。

#### 调用示例

REGIST\_MATMUL\_OBJ(&pipe, GetSysWorkSpacePtr(), mm, &tiling);
mm.SetTensorA(gm\_a); // 设置左矩阵A
mm.SetTensorB(gm\_b);
mm.SetBias(gm\_bias);
mm.IterateAll(gm\_c);