ReleaseEventID
==============

#### 功能说明

用于释放HardEvent（硬件类型同步事件）的TEventID，通常与[AllocEventID](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-alloceventid)搭配使用。

#### 函数原型

template <HardEvent evt> 
\_\_aicore\_\_ inline void ReleaseEventID(TEventID id)

#### 参数说明

| 参数名称 | 输入/输出 | 含义 |
| :-- | :-- | :-- |
| id | 输入 | TEventID类型，调用[AllocEventID](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-alloceventid)申请获得的TEventID。 |

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 注意事项

AllocEventID、ReleaseEventID需成对出现，ReleaseEventID传入的TEventID需由对应的AllocEventID申请而来。

#### 返回值

无

#### 调用示例

AscendC::TEventID eventID = GetTPipePtr()->AllocEventID<AscendC::HardEvent::V\_S>(); // 需要插入scalar与vector之间的同步，申请对应的HardEvent的ID
AscendC::SetFlag<AscendC::HardEvent::V\_S>(eventID);
// ...
AscendC::WaitFlag<AscendC::HardEvent::V\_S>(eventID);
GetTPipePtr()->ReleaseEventID<AscendC::HardEvent::V\_S>(eventID); // 释放scalar等vector的同步HardEvent的ID
// ...