GetBaseAddr
===========

#### 功能说明

根据传入的logicPos（逻辑抽象位置），获取该位置的基础地址，只在CPU调试场景下此接口生效，在CPU调试中通常用于将Tensor地址由CPU地址转换为NPU地址。

#### 函数原型

inline uint8\_t\* GetBaseAddr(int8\_t logicPos)

#### 参数说明

| 参数名称 | 输入/输出 | 含义 |
| :-- | :-- | :-- |
| logicPos | 输入 | 逻辑位置类型。该类型具体说明请参考[TPosition](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-tposition)。 |

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 注意事项

NA

#### 返回值

逻辑位置对应的基地址。

#### 调用示例

auto absAddr = GetTPipePtr()->GetBaseAddr(static\_cast<int8\_t>(pos));