And
===

#### 功能说明

每对元素按位与运算，公式表达如下，其中PAR表示矢量计算单元一个迭代能够处理的元素个数：

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/08/v3/RaZ9p63yTD6Cu8RokOU6kw/zh-cn_image_0000002594829490.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073704Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=16CCD960753A36FC698D75CAC5BC369723516ED271FC175EB183D0A136370D98)

#### 函数原型

tensor前n个数据计算：

template <typename T> 
\_\_aicore\_\_ inline void And(const LocalTensor<T>& dstLocal, const LocalTensor<T>& src0Local, const LocalTensor<T>& src1Local, const int32\_t& calCount)

#### 参数说明

**表1** 模板参数说明

| 参数名 | 描述 |
| :-- | :-- |
| T | 操作数数据类型。 |

**表2** 参数说明

| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
| :-- | :-- | :-- |
| dstLocal | 输出 | 
目的操作数。

类型为[LocalTensor](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-localtensor)，支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。

LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。

Kirin9020系列处理器，支持的数据类型为：

前n个tensor：uint16\_t、int16\_t、

不支持浮点类型(half、float)。

KirinX90系列处理器，支持的数据类型为：

前n个tensor：uint16\_t、int16\_t、

不支持浮点类型(half、float)。

 |
| src0Local、src1Local | 输入 | 

源操作数。

类型为[LocalTensor](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-localtensor)，支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。

LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。

两个源操作数的数据类型需要与目的操作数保持一致。

Kirin9020系列处理器，支持的数据类型为：

前n个tensor：uint16\_t、int16\_t

不支持浮点类型(half、float)。

KirinX90系列处理器，支持的数据类型为：

前n个tensor：uint16\_t、int16\_t

不支持浮点类型(half、float)。

 |
| calCount | 输入 | 输入数据元素个数。 |

#### 返回值

无

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 注意事项

操作数地址偏移对齐要求请参见[通用约束](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-general-constraints)。

#### 调用示例

本样例中只展示Compute流程中的部分代码。如果开发者需要运行样例代码，请将该代码段拷贝并替换双目指令样例模板[更多样例](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkitvectorcalculation-binocularinstructions)中的Compute函数即可。

tensor前n个数据计算样例：

AscendC::And(dstLocal, src0Local, src1Local, 512);

结果示例如下。

输入数据(src0Local): \[1 2 3 ... 512\]
输入数据(src1Local): \[513 512 511 ... 2\]
输出数据(dstLocal): \[1 0 3 ... 0\]