同步控制
====

KirinX90/Kirin9030处理器不支持多个NPU核之间硬同步能力（硬件同步是利用硬件自带的全核同步指令由硬件保证多核同步）。但由于KirinX90/Kirin9030处理器的NPU是单核耦合架构(AICOER: 1\*AIC +1\*AIV)，所以针对如下涉及多核的同步API进行软件兼容，开发者无需感知细节。

**表1** 多核同步兼容说明

| 基础API | 兼容说明 |
| :-- | :-- |
| SyncAll（硬同步）、CrossCoreSetFlag、CrossCoreWaitFlag | 软件兼容。 |