Sub
===

#### 功能说明

按元素求差，计算公式如下，其中PAR表示矢量计算单元一个迭代能够处理的元素个数：

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/a4/v3/zAZZzqXCT6GfjzfYyzPRcw/zh-cn_image_0000002594669560.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073704Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=C8863E68B3A59F246B2A4B298E6377AC6DE26EEE2E46308249F1FAA9995A68F3)

#### 函数原型

tensor前n个数据计算：

template <typename T>
\_\_aicore\_\_ inline void Sub(const LocalTensor<T>& dstLocal, const LocalTensor<T>& src0Local, const LocalTensor<T>& src1Local, const int32\_t& calCount)

#### 参数说明

**表1** 模板参数说明

| 参数名 | 描述 |
| :-- | :-- |
| T | 操作数数据类型。 |

**表2** 参数说明

| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
| :-- | :-- | :-- |
| dstLocal | 输出 | 
目的操作数。

类型为[LocalTensor](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-localtensor)，支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。

LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。

Kirin9020系列处理器支持的数据类型为：half/int16\_t/float/int32\_t

KirinX90系列处理器支持的数据类型为：half/int16\_t/float/int32\_t

 |
| src0Local、src1Local | 输入 | 

源操作数。

类型为[LocalTensor](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-localtensor)，支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。

LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。

两个源操作数的数据类型需要与目的操作数保持一致。

Kirin9020系列处理器支持的数据类型为：half/int16\_t/float/int32\_t

KirinX90系列处理器支持的数据类型为：half/int16\_t/float/int32\_t

 |
| calCount | 输入 | 输入数据元素个数。 |

#### 返回值

无

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 注意事项

操作数地址偏移对齐要求请参见[通用约束](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-general-constraints)。

#### 调用示例

本样例中只展示Compute流程中的部分代码。如果开发者需要运行样例代码，请将该代码段拷贝并替换双目指令样例模板[更多样例](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkitvectorcalculation-binocularinstructions)中的Compute函数即可。

tensor前n个数据计算样例：

AscendC::Sub(dstLocal, src0Local, src1Local, 512);

结果示例如下。

输入数据(src0Local): \[1 2 3 ... 512\]
输入数据(src1Local): \[513 514 515 ... 1024\]
输出数据(dstLocal): \[-512 -512 -512 ... -512\]