升级服务术语
======

#### A

#### \[h2\]AB Upgrade（AB升级）

双分区升级方式。系统在A和B两个分区交替运行与升级，升级时将新系统写入未激活分区，重启后切换至新分区运行。升级失败可回滚至旧分区，提高升级可靠性。

#### C

#### \[h2\]Cold Upgrade（冷升级）

需要重启设备才能生效的升级方式。升级时设备进入特殊升级模式，完成后重启进入新系统，适用于更新底层组件或整个系统。

#### D

#### \[h2\]Deep Factory Reset（深度恢复出厂设置）

Deep Factory Reset，通过覆盖等方式深度清除用户数据分区与操作系统分区。相比强制恢复，清除范围更大，覆盖操作系统分区，数据更难恢复。

#### \[h2\]Differential Package（差分包）

仅包含新旧版本差异部分的升级包。相比全量包体积更小，下载和安装更快，节省网络流量与存储空间。

#### F

#### \[h2\]Firmware（固件）

设备出厂预置的系统级软件，包括操作系统内核、系统服务、内置资源和预置应用（不含三方应用）。升级范围覆盖整个系统，固件升级可修复漏洞、提升性能或增加新功能。

#### \[h2\]Factory Reset（恢复出厂设置）

将设备恢复到出厂初始状态，清除用户数据分区中的所有数据和个性化配置。常用于设备故障恢复或数据清理场景。

#### \[h2\]Force Factory Reset（强制恢复出厂设置）

清除用户数据分区并同步清除文件密钥。相比普通恢复出厂设置，额外清除加密密钥，确保用户数据无法被恢复。

#### H

#### \[h2\]Hot Upgrade（热升级）

无需重启设备即可生效的升级方式。升级时系统保持运行，新组件动态加载替换旧组件，用户体验不受影响，适用于应用层组件或部分系统服务的更新。

#### O

#### \[h2\]OTA（空中下载）

通过网络远程下载升级包并完成系统升级，设备无需物理介质直接连接升级服务器获取升级包，是移动设备系统升级的主流方式。

#### \[h2\]Online Upgrade（在线升级）

通过网络连接升级服务器，下载升级包并完成系统升级的方式。依赖设备厂商部署的升级服务器进行版本检测与包管理，设备可定期或手动检测新版本并下载升级。

#### S

#### \[h2\]SD Card Upgrade（SD卡升级）

使用SD卡存储升级包进行本地升级的方式。将升级包拷贝至SD卡，设备从SD卡读取并执行升级，适用于无网络连接或升级包较大的场景。

#### \[h2\]Search Package（搜包）

在线升级中检测新版本的过程。设备向升级服务器查询是否有可用的新版本升级包，返回是否存在新版本及版本信息，是升级流程的第一步。

#### \[h2\]Stream OTA（流式升级）

升级包数据边下载边写入的升级方式，无需完整下载后再安装。节省存储空间，减少等待时间，适合存储空间有限的设备。

#### U

#### \[h2\]Upgrade Package（升级包）

包含系统更新内容的文件包，用于将设备从一个版本升级到另一个版本。通过证书校验确保完整性与安全性。

#### \[h2\]Upgrade Policy（升级策略）

定义系统升级行为的规则配置，包括是否允许自动下载、是否允许自动升级、自动升级时间段等参数，用户可据此定制升级体验。