支持触屏输入事件
========

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/d0/v3/OA9Pvaz8QC-I3wsb_MIclA/zh-cn_image_0000002594828060.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073308Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=9BA38ABC3984AF0BFBC8E48B827A61B11379D31D65EF1CFAE3569B15694DC6C8)

触屏设备是最常见的输入设备，几乎所有手持类终端设备都支持用户通过触控操作。触摸事件也是应用开发者最常处理的事件类型之一。

需要注意的是，对于其他类型的输入设备上的类似触控行为的操作，系统为了交互一致性，也会将其转换为触摸事件派发给应用，如按下**鼠标**左键点击、滑动，既可以接收到Touch事件，也可以接收到鼠标事件。如果要将其与触屏设备产生的触摸事件进行区分，可以通过事件中的[SourceType](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/ts-gesture-settings#sourcetype枚举说明8)进行判断。

#### 触摸事件

触摸事件可以通过通用事件[onTouch](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/ts-universal-events-touch#ontouch)在组件上接收，该回调响应遵循命中测试规则。

触摸事件的上报频率会由系统降采样到与屏幕刷新率一致，详见[重采样与历史点](#重采样与历史点)章节。

对于支持多点触控的输入设备，使用多根手指同时操作可以产生多个触点，全部的触点信息可以通过[TouchEvent](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/ts-universal-events-touch#touchevent对象说明)的touches成员得到，而changedTouches会给出当前事件上报时，是哪些触点在产生变化。

其他更多的事件信息可以从[TouchEvent](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/ts-universal-events-touch#touchevent对象说明)的基类[BaseEvent](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/ts-gesture-customize-judge#baseevent8)中获得。

#### 阻止冒泡

参考[事件冒泡](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/arkts-interaction-basic-principles#事件冒泡)了解冒泡机制，以下是一个简单示例，实现了只要点击在子组件区域内，就阻止父组件接收触摸事件：

import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';

const TAG = '\[Sample\_PreventBubbling\]';
const DOMAIN = 0xF811;
const BUNDLE = 'MyApp\_PreventBubbling';

@Entry
@ComponentV2
struct PreventBubbling {
  build() {
    RelativeContainer() {
      Column() { // 父组件
        // 请将$r('app.string.preventEvent')替换为实际资源文件，在本示例中该资源文件的value值为"如果点中了我，就阻止父组件收到触摸事件"
        Text($r('app.string.preventEvent'))
          .fontColor(Color.White)
          .height('40%')
          .width('80%')
          .backgroundColor(Color.Brown)
          .alignSelf(ItemAlign.Center)
          .padding(10)
          .margin(20)
          .onTouch((event: TouchEvent) => {
            event.stopPropagation(); // 子组件优先接收到触摸事件后，阻止父组件接收事件
          })
      }
      .justifyContent(FlexAlign.End)
      .backgroundColor(Color.Green)
      .height('100%')
      .width('100%')
      .onTouch((event: TouchEvent) => {
        hilog.info(DOMAIN, TAG, BUNDLE + 'touch event received on parent');
      })
    }
    .height('100%')
    .width('100%')
  }
}

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/b9/v3/HUYKSSkcRWyXrYTaYTFRtw/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073308Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=4B3744294B457BBF62F1F8E136ADA8A3CF6D21AF49EF666CDF16D0F57D21E7DD)

对事件的冒泡进行控制不会影响手势对触摸事件的接收与处理，因此需要分别考虑这两者。

#### 重采样与历史点

基础事件的上报频率与具体的输入设备类型有关，但一般频率都是非常高的，如触屏一般每5~7ms即上报一个点，而对于一些高精度鼠标，上报频率最高可达到每1ms上报一次。由于对输入事件的响应是为了UI界面的变化来产生对用户操作的响应，因此将如此之高的基础事件上报给应用，多数情况下是冗余的。为此系统会对两帧之间所收到的基础事件进行重采样，只在帧内上报一次给应用。重采样是针对每个触点单独进行的，不同触点会单独进行重采样。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/27/v3/aFDVMI7RTB6RUym2vkVr2g/zh-cn_image_0000002625187507.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073308Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=9158D45FF5585ECE3E61CEEA2C5E947A61DDF1C96D7FEED72C1EFC861EB33218)

*   按下时产生的事件会立即上报给应用；
*   帧内的move报点并不会立即下发，而是会在送显帧到来时重采样合并后上报；
*   抬起时产生的事件会立即上报给应用，并在上报之前先将还未处理的move事件上报；

重采样会合并同一个触点在同一帧内多次上报的move事件，并通过算法尽可能计算出一个合适的坐标上报给应用，因此经过重采样后的坐标信息，与底层设备真实上报的点会存在细微的差异，这些差异是有益的，经过重采样后的点通常具备更好的平滑性。

重采样之前的所有原始点信息也都保留下来上报给了应用，如果需要直接处理它们，则可通过getHistoricalPoints(): Array来获取。

以下是一个简单示例：

import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';

const TAG = '\[Sample\_Sampling\]';
const DOMAIN = 0xF811;
const BUNDLE = 'MyApp\_Sampling';

@Entry
@ComponentV2
struct Sampling {
  build() {
    RelativeContainer() {
      Column()
        .backgroundColor(Color.Green)
        .height('100%')
        .width('100%')
        .onTouch((event: TouchEvent) => {
          // 从event中获取历史点
          let allHistoricalPoints = event.getHistoricalPoints();
          if (allHistoricalPoints.length !== 0) {
            for (const point of allHistoricalPoints) {
              hilog.info(DOMAIN, TAG, BUNDLE + 'historical point: \[' + point.touchObject.windowX +
                ', ' + point.touchObject.windowY + '\]');
            }
          }
        })
    }
    .height('100%')
    .width('100%')
  }
}

#### 多指信息

在支持多指触控的触屏设备上，上报的事件中同时包含了窗口所有按压手指的信息，可以通过**touches**获取，如下：

import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';

const TAG = '\[Sample\_MultipleFingerInformation\]';
const DOMAIN = 0xF811;
const BUNDLE = 'MyApp\_MultipleFingerInformation';

@Entry
@ComponentV2
struct MultipleFingerInformation {
  private currentFingerCount: number = 0;
  private allFingerIds: number\[\] = \[\];

  build() {
    RelativeContainer() {
      Column()
        .backgroundColor(Color.Green)
        .height('100%')
        .width('100%')
        .onTouch((event: TouchEvent) => {
          if (event.source !== SourceType.TouchScreen) {
            return;
          }
          // clear数组
          this.allFingerIds.splice(0, this.allFingerIds.length);
          // 从event中获取所有触点信息
          let allFingers = event.touches;
          if (allFingers.length > 0 && this.currentFingerCount === 0) {
            // 第1根手指按下
            hilog.info(DOMAIN, TAG, BUNDLE + 'fingers start to press down');
            this.currentFingerCount = allFingers.length;
          }
          if (allFingers.length !== 0) {
            for (const finger of allFingers) {
              this.allFingerIds.push(finger.id);
            }
            hilog.info(DOMAIN, TAG, BUNDLE + 'current all fingers : ' + this.allFingerIds.toString());
          }
          if (event.type === TouchType.Up && event.touches.length === 1) {
            // 所有手指都已抬起
            hilog.info(DOMAIN, TAG, BUNDLE + 'all fingers already up');
            this.currentFingerCount = 0;
          }
        })
    }
    .height('100%')
    .width('100%')
  }
}

不同触点通过id区分，id按照接触屏幕的顺序依次递增，与物理上的触点（手指）并无严格顺序对应关系。并且这些触点在**touches**数组中并非按照编号大小顺序排列，请不要依赖顺序进行访问，另外，直到所有触点全部离开屏幕之前，期间抬起的触点对应的编号，会在有触点按下时自动复用。

以下是上面的示例在如下操作序列时产生的日志输出情况：

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/c7/v3/dHkWuCiBR1OV9qCbH4yc4Q/zh-cn_image_0000002625107651.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073308Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=EADC06554CBF0001191C4041DA3BAEA4D19850B6B7CBBD7BFA10D96F6D5B68E2)

按下手指① -> 按下手指② -> 按下手指③ -> 抬起手指② -> 抬起手指③ -> 按下手指② -> 抬起手指① -> 抬起手指③

  fingers start to press down   // 按下手指①
  current all fingers: 0
  ... ...
  current all fingers: 0,1      // 按下手指②
  ... ...
  current all fingers: 0,1,2    // 按下手指③
  ... ...
  current all fingers: 0,2      // 抬起手指②
  ... ...
  current all fingers: 0        // 抬起手指③
  ... ...
  current all fingers: 0,1      // 按下手指③
  ... ...
  current all fingers: 1        // 抬起手指①
  ... ...
  all fingers already up        // 抬起手指③

#### 触控笔

触控笔操作触摸屏与通过手指操作类似，都会产生触摸事件，可以通过sourceTool进行区分。而对于一些主动式电容笔，上报的触摸事件中，还会包含笔接触屏幕时的夹角信息，可参考[BaseEvent](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/ts-gesture-customize-judge#baseevent8)。

*   tiltX：触控笔在设备平面上的投影与设备平面X轴的夹角。
*   tiltY：触控笔在设备平面上的投影与设备平面Y轴的夹角。
*   rollAngle：触控笔与设备平面的夹角。