概述
==

华为数字车钥匙依托华为钱包数字车钥匙业务集成方案，基于华为手机“芯-端-云”一体化的安全能力，且满足ICCE标准，可快速实现手机模拟车钥匙的功能。

相较于传统的车钥匙，华为数字车钥匙无需借助车钥匙实体，仅将车钥匙功能集成在移动智能终端设备中，基于SE、TEE等安全功能，使用蓝牙、NFC技术连接手机和车，即可实现车辆的开门、启动等功能。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/41/v3/sheae7oERnqOPgrkZmzIEA/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073651Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=BF4BE210C1C0FFBD7B2C580BC35B98D5C013B232F9DB1FEA7CBDCFF79F4CAECD)

此方式当前仅支持中国境内（不包含中国香港、中国澳门、中国台湾）。

#### 整体架构

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/4e/v3/XvQ3khP8TzCZHMui25nwjQ/zh-cn_image_0000002625109013.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073651Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=217FC779A718A38498638428153FA4540A22EB90202A99EE9B63D801CAC5D98B)

#### \[h2\]按照参与各方的角色说明

| 角色 | 角色描述 |
| :-- | :-- |
| DK（Digital Key） | 数字钥匙 |
| 车钥匙Applet | 华为提供安全通道供车厂将密钥以及车厂独有的数据写入Applet实例。 |
| BLE | 低功耗蓝牙 |
| NFC | 近场通信 |

#### \[h2\]典型的交互流程

用户持手机在车主APP申请开通车钥匙：

DK业务管理服务将钥匙卡片信息通过钱包云服务器传递给华为钱包，同时写入到手机安全芯片的车钥匙Applet实例。

车辆和移动终端的通信方式：

*   车辆NFC模块（通常位于主驾后视镜，主驾B柱），使用NFC通道和终端设备安全芯片通信。
    
*   车辆BLE模块，通过蓝牙通道，使用终端设备上的华为钱包和终端设备的安全芯片通信。