时域可分层视频编码
=========

#### 基础概念

#### \[h2\]时域可分层视频编码介绍

**可分层视频编码**，又叫可分级视频编码、可伸缩视频编码，是视频编码的扩展标准，目前广泛使用的包含SVC（H.264编码标准采用的可伸缩扩展）和SHVC（H.265编码标准采用的可扩展标准）。

其特点是能一次编码出时域分层、空域分层、质量域分层的码流结构，满足因网络、终端能力和用户需求不同带来的差异化需求。

**时域可分层视频编码**，是指能编码出时域分层码流的视频编码，下图展示了通过参考关系构建的4层时域分层码流结构。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/44/v3/IWy8iTYUSX2yMZ-AKYjTLw/zh-cn_image_0000002594828726.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073508Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=54DC706D4A286F35C7666FD0913AE82CE0C4603C0B27E6500E38F77B8906E84C)

从高到低逐层丢弃部分层级的码流（丢弃顺序L3->L2->L1），能实现不同程度的帧率伸缩，以满足传输和解码能力的变化需求。

如下图所示，这是上述4层时域分层码流结构丢弃L3后组成的新的码流结构，能在解码正常的情况下实现帧率减半的效果。其他层的丢弃同理。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/4b/v3/HR7ccKRNRxqCWlCGHw1tiw/zh-cn_image_0000002625188173.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073508Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=0A749E414F42D2A03DA5BDD4B778DBCE12AA4E4F6D2601037EBD41BE8A70ABA6)

#### \[h2\]时域分层码流结构介绍

基础码流是由一个或多个独立图像组（Group Of Pictures，简称GOP）组合而成的视频码流。GOP是在编码中一组从I帧开始到I帧结束的连续的可独立解码的图像组。

时域分层码流可以在GOP内继续细分为独立的一个或多个时域图像组（Temporal Group Of Pictures，简称TGOP），每一个TGOP由一个基本层和后续的一个或多个增强层组合而成，如上述4层时域分层码流结构中的帧0到帧7是一个TGOP。

*   **基本层（Base Layer，简称BL）：** 是GOP中的最底层（L0）。在时域分层中，该层用最低帧率进行编码。
    
*   **增强层（Enhance Layer，简称EL）：** 是BL之上的层级，由低到高可以分为多层（L1、L2、L3）。在时域分层中，最低层的EL参考BL，进一步编码帧率更高的层级，更高层的EL会参考BL或低层EL，来编码比低层更高帧率的视频。
    

#### \[h2\]如何实现时域分层码流结构

时域分层码流结构的实现依赖于逐帧指定的参考关系，参考帧根据在解码图像缓存区（Decoded Picture Buffer，简称DPB）驻留的时长分为短期参考帧和长期参考帧。

*   **短期参考帧（Short-Term Reference，简称STR）：** 是不能长期驻留在DPB中的参考帧，更新方式是先进先出，如果DPB满，旧的短期参考帧会被移出DPB。
    
*   **长期参考帧（Long-Term Reference，简称LTR）：** 是能长期驻留在DPB中的参考帧，通过标记替换的方式更新，不主动标记替换就不会更新。
    

虽然STR个数大于1时，也能实现一定的跨帧参考结构，但受限于存在时效过短，时域分层结构支持的跨度有限。LTR则不存在上述问题，也能覆盖短期参考帧跨帧场景。优选使用LTR实现时域分层码流结构。

#### 适用场景

基于上述描述的时域分层编码特点，推荐以下场景使用：

*   场景1：播放侧无缓存或低缓存的实时编码传输场景，例如视频会议、视频直播、协同办公等。
    
*   场景2：有视频预览播放或倍速播放需求的视频编码录制场景。
    

若应用场景不涉及动态调整时域参考结构，且分层结构简单，则推荐使用[全局时域可分层特性](#全局时域可分层特性feature_temporal_scalability)，否则使能[长期参考帧特性](#长期参考帧特性feature_long-term_reference)。

#### 约束和限制

*   不可以混用全局时域可分层特性和长期参考帧特性。
    
    由于底层实现归一，全局时域可分层特性和长期参考帧特性不能同时开启。
    
*   叠加强制IDR配置时，请使用随帧通路配置。
    
    参考帧仅在GOP内有效，刷新I帧后，DPB随之清空，参考帧也会被清空，因此参考关系的指定受I帧刷新位置影响很大。
    
    使能时域分层能力后，若需要通过OH\_MD\_KEY\_REQUEST\_I\_FRAME临时请求I帧，应使用生效时机确定的随帧通路配置方式准确告知系统I帧刷新位置以避免参考关系错乱，参考随帧通路配置相关指导，避免使用生效时机不确定的OH\_VideoEncoder\_SetParameter方式。详情请参考[视频编码Surface模式](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/video-encoding#surface模式)"步骤-4"。
    
*   支持OH\_AVBuffer回调通路，不支持OH\_AVMemory回调通路。
    
    新特性依赖随帧特性，应避免使用OH\_AVMemory回调OH\_AVCodecAsyncCallback，应使用OH\_AVBuffer回调OH\_AVCodecCallback。
    
*   支持时域P分层，不支持时域B分层。
    
    时域可分层编码按分层帧类型分为基于P帧的时域分层和基于B帧的时域编码，当前支持分层P编码，不支持分层B编码。
    
*   均匀分层模式当前只支持TGOP为2或4。
    

#### 全局时域可分层特性（Feature\_Temporal\_Scalability）

#### \[h2\]接口介绍

全局时域可分层特性，适用于低时延实时视频通信场景。编码器运行中，分层编码模式与普通编码模式支持相互切换。编码器配置时域分层生效后，分层的相关参数不支持动态修改。开发配置参数如下。

| 配置参数 | 语义 |
| :-- | :-- |
| OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_ENABLE\_TEMPORAL\_SCALABILITY | 全局时域可分层编码使能参数。 |
| OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_TEMPORAL\_GOP\_SIZE | 全局时域可分层编码TGOP大小参数。 |
| OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_TEMPORAL\_GOP\_REFERENCE\_MODE | 全局时域可分层编码TGOP参考模式。 |

*   **全局时域可分层编码使能参数：** 在配置阶段配置，仅特性支持才会真正使能成功。
    
*   **全局时域可分层编码TGOP大小参数：** 可选配置，影响时域关键帧之间的间隔，用户需要基于自身业务场景下抽帧需求自定义关键帧密度，可在\[2, GopSize)范围内配置，若不配置则使用默认值。
    
*   **全局时域可分层编码TGOP参考模式参数：** 可选配置，影响非关键帧参考模式。包括相邻参考ADJACENT\_REFERENCE、跨帧参考JUMP\_REFERENCE和均匀分层UNIFORMLY\_SCALED\_REFERENCE。相邻参考相对跨帧参考拥有更好的压缩性能，跨帧参考相对相邻参考拥有更好的丢帧自由度，均匀分层模式丢帧后的码流分布更均匀，如不配置则使用默认值。
    
    ![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/ed/v3/d-bFX0IZQnWE2HPSe6JwLA/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073508Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=8330DB54DA51C72788F1ADE060253AA5C929AF5559BA529031B384EF083D26B3)
    
    均匀分层模式当前只支持TGOP为2或4。
    

使用举例1：TGOP=4时的相邻参考模式。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/6d/v3/HMkHCKaoRmGtF-dVUPa4kQ/zh-cn_image_0000002625108317.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073508Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=A61674CB79A4189A349860FF4788623AEB65194F25BF4FD0C511D12D75B99963)

使用举例2：TGOP=4时的跨帧参考模式。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/1b/v3/vlbF7O-KRLum9PnFThp9tA/zh-cn_image_0000002594668800.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073508Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=9A1F355E4648C1BF2F16E1561A9BD1929A0CDC56551408A578503E4C8A2FA198)

使用举例3：TGOP=4时的均匀分层模式。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/5b/v3/jOo4IckyReql_20fdf64OA/zh-cn_image_0000002594828728.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073508Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=93F50810221EA8A5C42CE073D2688A15FCE370940C406A98A03FB3D830543DFA)

#### \[h2\]开发指导

基础编码流程请参考[视频编码开发指导](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/video-encoding)。下面将重点说明与基础视频编码流程中的不同之处。

1.  在初始阶段创建编码实例时，校验视频编码器是否支持全局时域可分层特性。
    
    // 1.1 获取对应视频编码器能力实例，此处以H.264为例。
    OH\_AVCapability \*cap = OH\_AVCodec\_GetCapability(OH\_AVCODEC\_MIMETYPE\_VIDEO\_AVC, true);
    // 1.2 通过特性能力查询接口校验是否支持全局时域可分层特性。
    bool isSupported = OH\_AVCapability\_IsFeatureSupported(cap, VIDEO\_ENCODER\_TEMPORAL\_SCALABILITY);
    
    如果支持，则可以使能全局时域可分层特性。
    
    // 创建硬件编码器实例。
    OH\_AVCodec \*videoEnc = OH\_VideoEncoder\_CreateByMime(OH\_AVCODEC\_MIMETYPE\_VIDEO\_AVC);
    
2.  在配置阶段，设置全局时域可分层编码特性参数。
    
    constexpr int32\_t TGOP\_SIZE = 3;
    // 2.1 创建配置用临时AVFormat。
    auto format = std::shared\_ptr<OH\_AVFormat>(OH\_AVFormat\_Create(), OH\_AVFormat\_Destroy);
    if (format == nullptr) {
        // 异常处理。
    }
    // 2.2 填充使能参数键值对。
    OH\_AVFormat\_SetIntValue(format.get(), OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_ENABLE\_TEMPORAL\_SCALABILITY, 1);
    // 2.3 (可选)填充TGOP大小和TGOP内参考模式键值对。
    OH\_AVFormat\_SetIntValue(format.get(), OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_TEMPORAL\_GOP\_SIZE, TGOP\_SIZE);
    OH\_AVFormat\_SetIntValue(format.get(), OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_TEMPORAL\_GOP\_REFERENCE\_MODE, ADJACENT\_REFERENCE);
    // 2.4 参数配置。
    int32\_t ret = OH\_VideoEncoder\_Configure(videoEnc, format.get());
    if (ret != AV\_ERR\_OK) {
        // 异常处理。
    }
    
3.  （可选）在运行过程中，支持动态开启或关闭时域可分层能力。
    
    动态使能时域可分层能力的示例代码如下：
    
    std::unique\_lock<std::shared\_mutex> lock(codecMutex);
    // 重置编码器videoEnc。
    OH\_AVErrCode resetRet = OH\_VideoEncoder\_Reset(videoEnc);
    if (resetRet != AV\_ERR\_OK) {
        // 异常处理。
    }
    inQueue.Flush();
    outQueue.Flush();
    // 重新配置编码器参数。
    auto format = std::shared\_ptr<OH\_AVFormat>(OH\_AVFormat\_Create(), OH\_AVFormat\_Destroy);
    if (format == nullptr) {
        // 异常处理。
    }
    // 配置时域可分层编码特性参数。
    OH\_AVFormat\_SetIntValue(format.get(), OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_ENABLE\_TEMPORAL\_SCALABILITY, 1);
    constexpr int32\_t TGOP\_SIZE = 3;
    OH\_AVFormat\_SetIntValue(format.get(), OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_TEMPORAL\_GOP\_SIZE, TGOP\_SIZE);
    OH\_AVFormat\_SetIntValue(format.get(), OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_TEMPORAL\_GOP\_REFERENCE\_MODE, ADJACENT\_REFERENCE);
    OH\_AVErrCode configRet = OH\_VideoEncoder\_Configure(videoEnc, format.get());
    if (configRet != AV\_ERR\_OK) {
        // 异常处理。
    }
    // 编码器重新就绪。
    OH\_AVErrCode prepareRet = OH\_VideoEncoder\_Prepare(videoEnc);
    if (prepareRet != AV\_ERR\_OK) {
        // 异常处理。
    }
    
    动态关闭时域可分层能力的示例代码如下：
    
    std::unique\_lock<std::shared\_mutex> lock(codecMutex);
    // 重置编码器videoEnc。
    OH\_AVErrCode resetRet = OH\_VideoEncoder\_Reset(videoEnc);
    if (resetRet != AV\_ERR\_OK) {
        // 异常处理。
    }
    inQueue.Flush();
    outQueue.Flush();
    // 重新配置编码器参数。
    auto format = std::shared\_ptr<OH\_AVFormat>(OH\_AVFormat\_Create(), OH\_AVFormat\_Destroy);
    if (format == nullptr) {
        // 异常处理。
    }
    // 配置时域可分层编码特性参数。
    OH\_AVFormat\_SetIntValue(format.get(), OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_ENABLE\_TEMPORAL\_SCALABILITY, 0);
    OH\_AVErrCode configRet = OH\_VideoEncoder\_Configure(videoEnc, format.get());
    if (configRet != AV\_ERR\_OK) {
        // 异常处理。
    }
    // 编码器重新就绪。
    OH\_AVErrCode prepareRet = OH\_VideoEncoder\_Prepare(videoEnc);
    if (prepareRet != AV\_ERR\_OK) {
        // 异常处理。
    }
    
4.  （可选）在输出轮转中，可以获取码流对应时域层级信息。
    
    开发者可利用已配置的TGOP参数和编码出帧数目获取时域层级信息。
    
    示例代码如下：
    
    constexpr int32\_t TGOP\_SIZE = 3;
    uint32\_t outPoc = 0;
    // 通过输出回调中有效帧数，获取TGOP内相对位置，对照配置确认层级。
    static void OnNewOutputBuffer(OH\_AVCodec \*codec, uint32\_t index, OH\_AVBuffer \*buffer, void \*userData)
    {
        struct OH\_AVCodecBufferAttr attr;
        OH\_AVErrCode ret = OH\_AVBuffer\_GetBufferAttr(buffer, &attr);
        if (ret != AV\_ERR\_OK) {
            // 异常处理。
        }
        // 刷新I帧后POC归零。
        if (attr.flags & AVCODEC\_BUFFER\_FLAGS\_SYNC\_FRAME) {
            outPoc = 0;
        }
        // 只有XPS的输出需要跳过。
        if (attr.flags != AVCODEC\_BUFFER\_FLAGS\_CODEC\_DATA) {
            int32\_t tGopInner = outPoc % TGOP\_SIZE;
            if (tGopInner == 0) {
                // 时域关键帧，后续传输、解码流程不可丢弃。
            } else {
                // 时域非关键帧，后续传输、解码流程可以丢弃。
            }
            outPoc++;
        }
    }
    
5.  （可选）在输出轮转中，使用步骤3获取的时域层级信息，自适应传输或自适应解码。
    
    根据获取的时域可分层码流和对应的层级信息，开发者可选择需要的层级进行传输，或携带至对端自适应选帧解码。
    

#### 长期参考帧特性（Feature\_Long-Term\_Reference）

#### \[h2\]接口介绍

长期参考帧特性提供帧级参考关系配置。适用于灵活和复杂的时域分层结构。

| 配置参数 | 语义 |
| :-- | :-- |
| OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_LTR\_FRAME\_COUNT | 长期参考帧个数参数。 |
| OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_PER\_FRAME\_MARK\_LTR | 当前帧标记为LTR帧。 |
| OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_PER\_FRAME\_USE\_LTR | 当前帧参考的LTR帧的POC号。 |

*   **长期参考帧个数参数：** 在配置阶段进行设置，应不大于实际查询到的最大支持数目。具体查询方法请参见下文开发指导的“步骤-3”。
*   **当前帧标记为LTR帧：** BL层和被跳跃参考的EL层均标记为LTR。
*   **当前帧参考的LTR帧的POC号：** 如当前帧需要跳跃参考前面已被标记为LTR帧的POC号。

使用举例，实现[时域可分层视频编码介绍](#时域可分层视频编码介绍)中的4层时域分层结构的配置如下。

1.  在配置阶段，将OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_LTR\_FRAME\_COUNT 配置为5。
    
2.  在运行阶段输入轮转中，按如下表所示随帧配置LTR相关参数，下表中\\表示不做配置。
    
    | 配置\\POC | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
    | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- | :-- |
    | MARK\_LTR | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
    | USE\_LTR | \\ | \\ | 0 | \\ | 0 | \\ | 4 | \\ | 0 | \\ | 8 | \\ | 8 | \\ | 12 | \\ | 8 |
    

#### \[h2\]开发指导

基础编码流程请参考[视频编码开发指导](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/video-encoding)，下面仅针对与基础视频编码过程中存在的区别做具体说明。

1.  在初始阶段创建编码实例时，校验当前视频编码器是否支持LTR特性。
    
    constexpr int32\_t NEEDED\_LTR\_COUNT = 5;
    bool isSupported = false;
    int32\_t supportedLTRCount = 0;
    // 1.1 获取对应编码器能力实例，此处以H.264为例。
    OH\_AVCapability \*cap = OH\_AVCodec\_GetCapability(OH\_AVCODEC\_MIMETYPE\_VIDEO\_AVC, true);
    // 1.2 通过特性能力查询接口校验是否支持LTR特性。
    isSupported = OH\_AVCapability\_IsFeatureSupported(cap, VIDEO\_ENCODER\_LONG\_TERM\_REFERENCE);
    // 1.3 确定支持的LTR数目。
    if (isSupported) {
        OH\_AVFormat \*properties = OH\_AVCapability\_GetFeatureProperties(cap, VIDEO\_ENCODER\_LONG\_TERM\_REFERENCE);
        if (!OH\_AVFormat\_GetIntValue(properties, OH\_FEATURE\_PROPERTY\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_MAX\_LTR\_FRAME\_COUNT, &supportedLTRCount)) {
            // 异常处理。
        }
        OH\_AVFormat\_Destroy(properties);
        // 1.4 判断LTR是否满足结构需求。
        isSupported = supportedLTRCount >= NEEDED\_LTR\_COUNT;
    }
    
    若支持且LTR数目满足自身码流结构需求，则可以使能LTR特性。
    
2.  在配置之前注册回调时，注册随帧通路回调。
    
    Buffer输入模式示例：
    
    // 2.1 编码输入回调OH\_AVCodecOnNeedInputBuffer实现。
    static void OnNeedInputBuffer(OH\_AVCodec \*codec, uint32\_t index, OH\_AVBuffer \*buffer, void \*userData)
    {
        // 输入帧buffer对应的index，送入InIndexQueue队列。
        // 输入帧的数据buffer送入InBufferQueue队列。
        // 数据处理，请参考：
        // - 写入编码码流。
        // - 通知编码器码流结束。
        // - 随帧参数写入。
        auto format = std::shared\_ptr<OH\_AVFormat>(OH\_AVBuffer\_GetParameter(buffer), OH\_AVFormat\_Destroy);
        if (format == nullptr) {
            // 异常处理。
        }
        OH\_AVFormat\_SetIntValue(format.get(), OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_PER\_FRAME\_MARK\_LTR, 1);
        OH\_AVFormat\_SetIntValue(format.get(), OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_PER\_FRAME\_USE\_LTR, 4);
        OH\_AVBuffer\_SetParameter(buffer, format.get());
        // 通知编码器buffer输入完成。
        OH\_VideoEncoder\_PushInputBuffer(codec, index);
    }
    
    // 2.2 编码输出回调OH\_AVCodecOnNewOutputBuffer实现。
    static void OnNewOutputBuffer(OH\_AVCodec \*codec, uint32\_t index, OH\_AVBuffer \*buffer, void \*userData)
    {
        // 完成帧buffer对应的index，送入outIndexQueue队列。
        // 完成帧的数据buffer送入outBufferQueue队列。
        // 数据处理，请参考：
        // - 释放编码帧。
        // - 记录POC和LTR生效情况。
    }
    
    // 2.3 注册数据回调。
    OH\_AVCodecCallback cb;
    cb.onNeedInputBuffer = OnNeedInputBuffer;
    cb.onNewOutputBuffer = OnNewOutputBuffer;
    OH\_VideoEncoder\_RegisterCallback(videoEnc, cb, nullptr);
    
    Surface输入模式示例：
    
    // 2.1 编码输入参数回调OH\_VideoEncoder\_OnNeedInputParameter实现。
    static void OnNeedInputParameter(OH\_AVCodec \*codec, uint32\_t index, OH\_AVFormat \*parameter, void \*userData)
    {
        // 输入帧buffer对应的index，送入InIndexQueue队列。
        // 输入帧的数据avformat送入InFormatQueue队列。
        // 数据处理，请参考：
        // - 写入编码码流。
        // - 通知编码器码流结束。
        // - 随帧参数写入。
        OH\_AVFormat\_SetIntValue(parameter, OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_PER\_FRAME\_MARK\_LTR, 1);
        OH\_AVFormat\_SetIntValue(parameter, OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_PER\_FRAME\_USE\_LTR, 4);
        // 通知编码器随帧参数配置输入完成。
        OH\_VideoEncoder\_PushInputParameter(codec, index);
    }
    
    // 2.2 编码输出回调OH\_AVCodecOnNewOutputBuffer实现。
    static void OnNewOutputBuffer(OH\_AVCodec \*codec, uint32\_t index, OH\_AVBuffer \*buffer, void \*userData)
    {
        // 完成帧buffer对应的index，送入outIndexQueue队列。
        // 完成帧的数据buffer送入outBufferQueue队列。
        // 数据处理，请参考：
        // - 释放编码帧。
        // - 记录POC和LTR生效情况。
    }
    
    // 2.3 注册数据回调。
    OH\_AVCodecCallback cb;
    cb.onNewOutputBuffer = OnNewOutputBuffer;
    OH\_VideoEncoder\_RegisterCallback(videoEnc, cb, nullptr);
    // 2.4 注册随帧参数回调。
    OH\_VideoEncoder\_OnNeedInputParameter inParaCb = OnNeedInputParameter;
    OH\_VideoEncoder\_RegisterParameterCallback(videoEnc, inParaCb, nullptr);
    
3.  在配置阶段，设置最大LTR数目。
    
    constexpr int32\_t NEEDED\_LTR\_COUNT = 5;
    // 3.1 创建配置用临时AVFormat。
    auto format = std::shared\_ptr<OH\_AVFormat>(OH\_AVFormat\_Create(), OH\_AVFormat\_Destroy);
    if (format == nullptr) {
        // 异常处理。
    }
    // 3.2 填充使能LTR个数键值对。
    OH\_AVFormat\_SetIntValue(format.get(), OH\_MD\_KEY\_VIDEO\_ENCODER\_LTR\_FRAME\_COUNT, NEEDED\_LTR\_COUNT);
    // 3.3 参数配置。
    int32\_t ret = OH\_VideoEncoder\_Configure(videoEnc, format.get());
    if (ret != AV\_ERR\_OK) {
        // 异常处理。
    }
    
4.  （可选）在输出轮转中，可以获取码流的时域层级信息。
    
    同全局时域可分层特性。
    
    由于在输入轮转过程中配置了LTR参数，也可以在输入轮转中记录这些参数，并在输出轮转中找到对应的输入参数。
    
5.  （可选）在输出轮转中，使用步骤4获取的时域层级信息，进行自适应传输或自适应解码。
    
    同全局时域可分层特性。