Kernel Tiling
=============

KirinX90/Kirin9030处理器不支持如下Kernel Tiling接口。

**表1** Kernel Tiling兼容说明

| 基础API | 兼容说明 |
| :-- | :-- |
| KERNEL\_TASK\_TYPE\_DEFAULT、KERNEL\_TASK\_TYPE | 
不支持。

KirinX90/Kirin9030 AI处理器为耦合架构(AI Core: 1 \* AIC + 1 \* AIV)，下发Task执行时，会将整个AI Core启动。当算子配置MIX\_AIC\_1\_2时，需要关注AIV核个数的差异对算子功能的影响。

 |