录像(ArkTS)
=========

在开发相机应用时，需要先[申请相关权限](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/camera-preparation)。

相机应用可通过调用和控制相机设备，完成预览、拍照和录像等基础操作。

录像也是相机应用的最重要功能之一，录像是循环帧的捕获。对于录像的自定义配置，开发者可以参考[拍照](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/camera-shooting)中的步骤4，设置分辨率、闪光灯、焦距、照片质量及旋转角度等信息。

#### 开发步骤

详细的API说明请参考[@ohos.multimedia.camera (相机管理)](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera)。

1.  导入media模块。
    
    创建录像输出流的SurfaceId以及录像输出的数据，都需要用到系统提供的media接口[@ohos.multimedia.media (媒体服务)](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-media)能力，导入media接口的方法如下。
    
    import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
    import { camera } from '@kit.CameraKit';
    import { media } from '@kit.MediaKit';
    
2.  创建Surface。
    
    系统提供的media接口可以创建一个录像[AVRecorder](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-media-avrecorder)实例，通过该实例的[getInputSurface](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-media-avrecorder#getinputsurface9)方法获取SurfaceId，与录像输出流做关联，处理录像输出流输出的数据。
    
    async function getVideoSurfaceId(aVRecorderConfig: media.AVRecorderConfig): Promise<string | undefined> {  // aVRecorderConfig可参考步骤3.创建录像输出流。
      let avRecorder: media.AVRecorder | undefined = undefined;
      let videoSurfaceId: string | undefined = undefined;
      try {
        avRecorder = await media.createAVRecorder();
        if (avRecorder === undefined) {
          return videoSurfaceId;
        }
        await avRecorder.prepare(aVRecorderConfig);
        videoSurfaceId = await avRecorder.getInputSurface();
      } catch (error) {
        let err = error as BusinessError;
        console.error(\`createAVRecorder call failed. error code: ${err.code}\`);
      }
      return videoSurfaceId;
    }
    
3.  创建录像输出流。
    
    通过[CameraOutputCapability](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-i#cameraoutputcapability)中的videoProfiles属性，可获取当前设备支持的录像输出流。然后，定义创建录像的参数，通过[createVideoOutput](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-cameramanager#createvideooutput)方法创建录像输出流。
    
    ![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/8d/v3/U4-4BVrJTHSMHZUIdUQ7wg/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073513Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=4BD4D3341C6DC09E062329DDFF8131366980088A939BEAF63542067283B0D544)
    
    1.预览流与录像输出流的分辨率的宽高比要保持一致，如示例代码中宽高比为640:480 = 4:3，则需要预览流中的分辨率的宽高比也为4:3，如分辨率选择640:480，或960:720，或1440:1080，以此类推。
    
    2.在设置预览输出流的分辨率宽高前，需要先通过[AVRecorderProfile](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-media-i#avrecorderprofile9)查询视频帧支持可配置的宽高范围。
    
    3.获取录像旋转角度的方法：通过[VideoOutput](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-videooutput)中的[getVideoRotation](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-videooutput#getvideorotation12)方法获取rotation实际的值。
    
    4.录像输出流帧率通过[CameraOutputCapability](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-i#cameraoutputcapability)中的videoProfiles属性，选择[VideoProfile](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-i#videoprofile)中[frameRateRange](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-i#frameraterange)满足实际业务需求的录像输出流videoProfile。
    
    async function getVideoOutput(cameraManager: camera.CameraManager, videoSurfaceId: string, cameraOutputCapability: camera.CameraOutputCapability): Promise<camera.VideoOutput | undefined> {
      if (!cameraManager || !videoSurfaceId || !cameraOutputCapability || !cameraOutputCapability.videoProfiles) {
        return;
      }
      let videoProfilesArray: Array<camera.VideoProfile> = cameraOutputCapability.videoProfiles;
      if (!videoProfilesArray || videoProfilesArray.length === 0) {
        console.error("videoProfilesArray is null or \[\]");
        return undefined;
      }
      // AVRecorderProfile。
      let aVRecorderProfile: media.AVRecorderProfile = {
        fileFormat : media.ContainerFormatType.CFT\_MPEG\_4, // 视频文件封装格式，只支持MP4。
        videoBitrate : 100000, // 视频比特率。
        videoCodec : media.CodecMimeType.VIDEO\_AVC, // 视频文件编码格式，支持avc格式。
        videoFrameWidth : 640,  // 视频分辨率的宽。
        videoFrameHeight : 480, // 视频分辨率的高。
        videoFrameRate : 30 // 视频帧率。
      };
      // 创建视频录制的参数，预览流与录像输出流的分辨率的宽(videoFrameWidth)高(videoFrameHeight)比要保持一致。
      let avMetadata: media.AVMetadata = {
       videoOrientation: '90' // rotation的值90，是通过getVideoRotation接口获取到的值，具体请参考说明中获取录像旋转角度的方法。
      }
      
      let aVRecorderConfig: media.AVRecorderConfig = {
        videoSourceType: media.VideoSourceType.VIDEO\_SOURCE\_TYPE\_SURFACE\_YUV,
        profile: aVRecorderProfile,
        url: 'fd://35', // 此处为样例示范，需要根据开发需求填写实际的路径。
        metadata: avMetadata
      };
      // 创建avRecorder，设置视频录制的参数。
      let avRecorder: media.AVRecorder | undefined = undefined;
      try {
        avRecorder = await media.createAVRecorder();
        if (avRecorder === undefined) {
          return undefined;
        }
        await avRecorder.prepare(aVRecorderConfig);
      } catch (error) {
        let err = error as BusinessError;
        console.error(\`createAVRecorder call failed. error code: ${err.code}\`);
        await avRecorder?.release();
        return;
      }
    
      // 创建VideoOutput对象。
      let videoOutput: camera.VideoOutput | undefined = undefined;
      // createVideoOutput传入的videoProfile对象的宽高需要和aVRecorderProfile保持一致。
      let videoProfile: undefined | camera.VideoProfile = videoProfilesArray.find((profile: camera.VideoProfile) => {
        return profile.size.width === aVRecorderProfile.videoFrameWidth && profile.size.height === aVRecorderProfile.videoFrameHeight;
      });
      if (!videoProfile) {
        console.error('videoProfile is not found');
        await avRecorder.release();
        return undefined;
      }
      try {
        videoOutput = cameraManager.createVideoOutput(videoProfile, videoSurfaceId);
      } catch (error) {
        let err = error as BusinessError;
        console.error('Failed to create the videoOutput instance. errorCode = ' + err.code);
        await avRecorder.release();
      }
      return videoOutput;
    }
    
4.  开始录像。
    
    ![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/54/v3/Osdn4xOUS86gkBNbzRbLNg/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073513Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=21E38BC2ABBB9569937CE249385A0CB29585E5AF0E2FDEFA28310A191A9DE2D4)
    
    *   在设置预览流帧率时，需要先通过[getActiveFrameRate](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-previewoutput#getactiveframerate12)查询当前录像流的帧率。
        
    *   当录像流已设置过范围帧率时，预览流帧率必须设置与其相同的范围帧率。
        
    *   当录像流已设置过固定帧率时，预览流帧率要设置成录像帧率的约数，且必须也为固定帧率。
        
    *   部分设备前置镜头录像分辨率若选择3280\*2160，录像模式下可能会出现视频倒置的情况，建议在[commitConfig](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-session#commitconfig11)后设置视频防抖[setVideoStabilizationMode](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-stabilization#setvideostabilizationmode11)，避免该问题发生。
        
    
    先通过videoOutput的[start](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-videooutput#start-1)方法启动录像输出流，再通过avRecorder的[start](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-media-avrecorder#start9)方法开始录像。
    
    async function startVideo(videoOutput: camera.VideoOutput, avRecorder: media.AVRecorder): Promise<void> {
     try {
       await videoOutput.start();
     } catch (error) {
       let err = error as BusinessError;
       console.error(\`start videoOutput failed, error: ${err.code}\`);
     }
     avRecorder.start(async (err: BusinessError) => {
     if (err) {
       console.error(\`Failed to start the video output ${err.message}\`);
       return;
     }
     console.info('Callback invoked to indicate the video output start success.');
     });
    }
    
5.  停止录像。
    
    先通过avRecorder的[stop](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-media-avrecorder#stop9-1)方法停止录像，再通过videoOutput的[stop](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-videooutput#stop-1)方法停止录像输出流。
    
    async function stopVideo(videoOutput: camera.VideoOutput, avRecorder: media.AVRecorder): Promise<void> {
      avRecorder.stop((err: BusinessError) => {
      if (err) {
        console.error(\`Failed to stop the video output ${err.message}\`);
        return;
      }
      console.info('Callback invoked to indicate the video output stop success.');
      });
      await videoOutput.stop();
    }
    

#### 状态监听

在相机应用开发过程中，可以随时监听录像输出流状态，包括录像开始、录像结束、录像流输出的错误。

*   通过注册固定的frameStart回调函数获取监听录像开始结果，videoOutput创建成功时即可监听，录像第一次曝光时触发，有该事件返回结果则认为录像开始。
    
    function onVideoOutputFrameStart(videoOutput: camera.VideoOutput): void {
      videoOutput.on('frameStart', (err: BusinessError) => {
        if (err !== undefined && err.code !== 0) {
          return;
        }
        console.info('Video frame started');
      });
    }
    
*   通过注册固定的frameEnd回调函数获取监听录像结束结果，videoOutput创建成功时即可监听，录像完成最后一帧时触发，有该事件返回结果则认为录像流已结束。
    
    function onVideoOutputFrameEnd(videoOutput: camera.VideoOutput): void {
      videoOutput.on('frameEnd', (err: BusinessError) => {
        if (err !== undefined && err.code !== 0) {
          return;
        }
        console.info('Video frame ended');
      });
    }
    
*   通过注册固定的error回调函数获取监听录像输出错误结果，callback返回预览输出接口使用错误时对应的错误码，错误码类型参见[CameraErrorCode](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/arkts-apis-camera-e#cameraerrorcode)。
    
    function onVideoOutputError(videoOutput: camera.VideoOutput): void {
      videoOutput.on('error', (error: BusinessError) => {
        console.error(\`Video output error code: ${error.code}\`);
      });
    }
    

#### 示例代码

*   [基于CameraKit通过AVRecorder录像](https://gitcode.com/HarmonyOS_Samples/camera-kit-avrecorder)