InitBuffer
==========

#### 功能说明

调用TBufPool::InitBuffer接口为TQue/TBuf进行内存分配。

#### 函数原型

template <class T> \_\_aicore\_\_ inline bool InitBuffer(T& que, uint8\_t num, uint32\_t len);
template <TPosition pos> \_\_aicore\_\_ inline bool InitBuffer(TBuf<pos>& buf, uint32\_t len);

#### 参数说明

**表1** InitBuffer(T& que, uint8\_t num, uint32\_t len) 原型定义参数说明

| 参数名称 | 输入/输出 | 含义 |
| :-- | :-- | :-- |
| que | 输入 | 需要分配内存的TQue对象。 |
| num | 输入 | 分配内存块的个数。 |
| len | 输入 | 每个内存块的大小，单位为Byte，非32Bytes对齐会自动向上补齐至32Bytes对齐。 |

**表2** InitBuffer(TBuf<pos>& buf, uint32\_t len)原型定义参数说明

| 参数名称 | 输入/输出 | 含义 |
| :-- | :-- | :-- |
| buf | 输入 | 需要分配内存的TBuf对象。 |
| len | 输入 | 为TBuf分配的内存大小，单位为Byte，非32Bytes对齐会自动向上补齐至32Bytes对齐。 |

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 注意事项

声明TBufPool时，可以通过bufIDSize指定可分配Buffer的最大数量，默认上限为4，最大为16。TQue或TBuf的物理内存需要和TBufPool一致。

#### 返回值

无

#### 调用示例

参考[InitBufPool](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-initbufpool)。