两个UIAbility之间可通过哪些方法实现数据传递
==========================

两个UIAbility之间数据传递的方法如下，建议优先采用排序在前的方法。

*   方法一：调用startAbility接口启动另一个UIAbility时，通过wantInfo添加启动参数。也可以使用startAbilityForResult接口，获取被调用方UIAbility在关闭时返回的信息。
*   方法二：使用应用级别的状态管理，如 AppStorage、PersistentStorage、Environment，实现应用级或多个页面的状态数据共享。
*   方法三：在同一个应用中，UIAbility 之间的数据传递可以使用 AppStorage 或 LocalStorage 进行数据同步。
*   方法四：使用Emitter和Worker进行线程间通信。
*   方法五：使用CES（公共事件服务）进行进程间通信。
*   其他方法：通过Call调用实现UIAbility交互。

**参考链接**

[启动应用内的UIAbility组件](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/uiability-intra-device-interaction)

[管理应用拥有的状态概述](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/arkts-application-state-management-overview)

[UIAbility组件与UI的数据同步](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/uiability-data-sync-with-ui)

[线程模型](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/thread-model-stage)

[公共事件简介](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/common-event-overview)