NFC标签读写开发指南
===========

#### 简介

近场通信(Near Field Communication，NFC)是一种短距高频的无线电技术，在13.56MHz频率运行，通信距离一般在10厘米距离内。电子设备可以通过NFC通信技术和NFC标签通信，从标签中读取数据，或写入数据到标签。

NFC标签支持一种或多种通信技术，具体技术如下：

*   NfcA (也称为 ISO 14443-3A)
*   NfcB (也称为 ISO 14443-3B)
*   NfcF (也称为 JIS 6319-4)
*   NfcV (也称为 ISO 15693)
*   IsoDep (也称为 ISO 14443-4)
*   NDEF
*   MifareClassic
*   MifareUltralight

#### 场景介绍

电子设备通过NFC天线位置触碰NFC标签卡片，完成NFC标签卡片的读取或写入。从使用场景上，可以分成NFC标签前台读写和NFC标签后台读写。

*   NFC标签前台读写
    
    前台读写是指在触碰NFC标签之前，用户先在电子设备上打开特定的应用程序，用户明确想使用所打开的应用程序和NFC标签进行读写操作。用户打开应用程序在前台，并且进入应用的刷卡页面之后，电子设备触碰NFC标签，只会把读取到的卡片分发给前台应用。
    
*   NFC标签后台读写
    
    后台读写是指不打开特定的NFC标签应用程序，电子设备触碰发现NFC标签后，根据NFC标签的技术类型，分发给能够处理的应用程序。如果能匹配到多个应用程序，则弹出应用选择器列举出应用列表给用户手动选择。用户选择指定的应用后，自动跳转到应用程序的NFC标签读写卡页面。
    
*   常用读写NDEF格式Tag定制功能
    
    读取定制Tag内容拉起AirTouch服务，通过碰一碰服务直达，满足用户碎片化需求，如：NFC碰一碰点单、支付、活动推广等，详细应用开发接入指导及标签制作参考[AirTouch服务](https://developer.huawei.com/consumer/cn/airtouch/)。更多NDEF标签格式规范请关注[NFC论坛](https://nfc-forum.org/)。
    
*   标签读写约束条件
    
    不管是前台读写，还是后台读写，电子设备能够发现NFC标签的前提条件是设备必须是亮屏和解锁状态。
    

#### 接口说明

NFC标签读写完整的JS API说明以及实例代码请参考：[@ohos.nfc.tag (标准NFC-Tag)](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/js-apis-nfctag)。

获取不同技术类型标签对象的接口说明如下表，根据不同技术的标签对象来执行NFC标签的读写。

| 接口名 | 支持版本 | 功能描述 |
| :-- | :-- | :-- |
| getNfcA(tagInfo: TagInfo): NfcATag | 从API version 9开始支持 | 获取NfcA技术类型的标签对象。 |
| getNfcB(tagInfo: TagInfo): NfcBTag | 从API version 9开始支持 | 获取NfcB技术类型的标签对象。 |
| getNfcF(tagInfo: TagInfo): NfcFTag | 从API version 9开始支持 | 获取NfcF技术类型的标签对象。 |
| getNfcV(tagInfo: TagInfo): NfcVTag | 从API version 9开始支持 | 获取NfcV技术类型的标签对象。 |
| getIsoDep(tagInfo: TagInfo): IsoDepTag | 从API version 9开始支持 | 获取IsoDep技术类型的标签对象。 |
| getNdef(tagInfo: TagInfo): NdefTag | 从API version 9开始支持 | 获取NDEF技术类型的标签对象。 |
| getMifareClassic(tagInfo: TagInfo): MifareClassicTag | 从API version 9开始支持 | 获取MIFARE Classic技术类型的标签对象。 |
| getMifareUltralight(tagInfo: TagInfo): MifareUltralightTag | 从API version 9开始支持 | 获取MifareUltralight技术类型的标签对象。 |

#### 开发准备

#### \[h2\]NFC标签前台读写或后台读写的选择

NFC标签读写应用开发者根据业务需要，可以选择实现前台读卡或者后台读卡。两种不同的读卡方式，代码实现上会存在一些差异。

*   NFC标签前台读写
    

1.  在配置文件module.json5中，不需要静态声明过滤读取NFC标签的技术类型，而是通过[tag.registerForegroundDispatch](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/js-apis-nfctag#tagregisterforegrounddispatch10)或者[tag.on](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/js-apis-nfctag#tagonreadermode11)来完成动态注册。
2.  通过tag.registerForegroundDispatch或tag.on来动态注册前台读写标签时，入参中必须指定需要读取NFC标签的技术类型。
3.  如果选择tag.registerForegroundDispatch注册，当应用运行在前台并进入该页面，NFC的卡模拟功能在打开时，可以同时完成刷卡。如果选择tag.on注册，当应用运行在前台并进入该页面时，NFC的卡模拟是关闭的，无法同时进行刷卡功能。
4.  当应用页面切换到后台时，需要显式调用[tag.unregisterForegroundDispatch](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/js-apis-nfctag#tagunregisterforegrounddispatch10)或者[tag.off](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/js-apis-nfctag#tagoffreadermode11)来取消注册，退出前台读卡优先功能。

*   NFC标签后台读写
    

1.  在配置文件module.json5中，需要静态声明过滤读取NFC标签的技术类型。根据业务需要至少定义一种读标签的技术类型，‘tag-tech/’是前缀，后面跟着技术类型描述。
2.  技术类型的描述字符，必须完整匹配并区分大小写，需要严格匹配。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/db/v3/DuLXSuspSgmYHDgpsksFrA/caution_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T132432Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=4C7F26386DE0054A9997F36992A1DDD95EF4E6BC14F46B57F234C9994B876870)

*   从API version 9之后的应用开发新增支持[Stage模型](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/ability-terminology#stage模型)，作为目前主推并长期演进的模型。
*   NFC标签读写示例代码的提供，全部按照[Stage模型](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/ability-terminology#stage模型)来说明。

#### 开发步骤

#### \[h2\]前台读取标签

1.  在module.json5文件中声明NFC标签读取的权限，以及声明NFC标签特定的action。
2.  import需要的tag模块和其他相关的模块。
3.  判断设备是否支持NFC能力。
4.  调用tag模块中前台优先的接口，使能前台应用程序优先处理所发现的NFC标签功能。
5.  获取特定技术类型的NFC标签对象。
6.  执行读写接口完成标签数据的读取或写入数据到标签。
7.  退出应用程序NFC标签页面时，调用tag模块退出前台优先功能。

    "abilities": \[
      {
        "name": "EntryAbility",
        "srcEntry": "./ets/entryability/EntryAbility.ts",
        "description": "$string:EntryAbility\_desc",
        "icon": "$media:icon",
        "label": "$string:EntryAbility\_label",
        "startWindowIcon": "$media:icon",
        "startWindowBackground": "$color:start\_window\_background",
        "exported": true,
        "skills": \[
          {
            "entities": \[
              "entity.system.home"
            \],
            "actions": \[
              "ohos.want.action.home",

              // actions必须包含"ohos.nfc.tag.action.TAG\_FOUND"
              "ohos.nfc.tag.action.TAG\_FOUND"
            \]
          }
        \]
      }
    \],
    "requestPermissions": \[
      {
        // 添加NFC标签操作的权限
        "name": "ohos.permission.NFC\_TAG",
        "reason": "$string:app\_name",
      }
    \]

import { tag, nfcController } from '@kit.ConnectivityKit';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
import { AbilityConstant, UIAbility, Want, bundleManager } from '@kit.AbilityKit';

let nfcTagElementName: bundleManager.ElementName;
let foregroundRegister: boolean;

async function readerModeCb(error: BusinessError, tagInfo: tag.TagInfo) {
  if (!error) {
    // 获取特定技术类型的NFC标签对象
    if (tagInfo == null) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb tagInfo is invalid');
      return;
    }
    if (tagInfo.uid == null) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb uid is invalid');
      return;
    }
    if (tagInfo.technology == null || tagInfo.technology.length == 0) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb technology is invalid');
      return;
    }

    // 标签里面可能支持多种技术类型，选择特定的技术类型接口，完成标签数据的读取或写入
    // 下面示例代码，使用IsoDep完成标签数据的读取或写入
    let isoDep: tag.IsoDepTag | null = null;
    for (let i = 0; i < tagInfo.technology.length; i++) {
      if (tagInfo.technology\[i\] == tag.ISO\_DEP) {
        try {
          isoDep = tag.getIsoDep(tagInfo);
        } catch (error) {
          hilog.error(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb getIsoDep error = %{public}s', JSON.stringify(error));
          return;
        }
      }
      // 也可以按需选择其它类型的技术读写标签
    }
    if (isoDep == null) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb getIsoDep is invalid');
      return;
    }

    // 使用IsoDep技术连接到NFC标签
    try {
      isoDep.connect();
    } catch (error) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb isoDep.connect() error = %{public}s', JSON.stringify(error));
      return;
    }
    if (!isoDep.isConnected()) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb isoDep.isConnected() false.');
      return;
    }

    // 发送指令到已连接的标签，获取标签的响应数据
    let cmdData = \[0x01, 0x02, 0x03, 0x04\]; // 修改为正确的访问标签的指令数据
    try {
      isoDep.transmit(cmdData).then((response: number\[\]) => {
        hilog.info(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb isoDep.transmit() response = %{public}s.', JSON.stringify(response));
      }).catch((err: BusinessError) => {
        hilog.error(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb isoDep.transmit() err = %{public}s.', JSON.stringify(err));
        return;
      });
    } catch (businessError) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb isoDep.transmit() businessError = %{public}s.', JSON.stringify(businessError));
      return;
    }
  } else {
    hilog.info(0x0000, 'testTag', 'readerModeCb readerModeCb error %{public}s', JSON.stringify(error));
  }
}

export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onCreate');

    // 判断设备是否支持NFC能力
    if (!canIUse("SystemCapability.Communication.NFC.Core")) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'NFC System Capability not supported.');
      return;
    }

    // 根据应用程序信息，初始化正确的值
    nfcTagElementName = {
      bundleName: want.bundleName ?? '',
      abilityName: want.abilityName ?? '',
      moduleName: want.moduleName,
    }
  }

  onForeground() {
    // 应用进入前台，调用tag模块中前台优先的接口，使能前台应用程序优先处理所发现的NFC标签功能
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onForeground');
    if (nfcTagElementName != undefined) {
      // 根据业务需要，选择需要读取标签的通信技术
      let techList: number\[\] = \[tag.NFC\_A, tag.NFC\_B, tag.NFC\_F, tag.NFC\_V\];
      try {
        tag.on('readerMode', nfcTagElementName, techList, readerModeCb);
        foregroundRegister = true;
      } catch (error) {
        hilog.error(0x0000, 'testTag', 'on readerMode error = %{public}s', JSON.stringify(error));
      }
    }
  }

  onBackground() {
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onBackground');
    // 退出应用程序NFC标签页面时，调用tag模块退出前台优先功能
    if (foregroundRegister) {
      foregroundRegister = false;
      try {
        tag.off('readerMode', nfcTagElementName);
      } catch (error) {
        hilog.error(0x0000, 'testTag', 'off readerMode error = %{public}s', JSON.stringify(error));
      }
    }
  }
}

#### \[h2\]后台读取标签

1.  在module.json5文件中声明NFC标签读取的权限，声明NFC标签特定的action，以及声明本应用程序的能够处理的NFC标签技术类型。
2.  import需要的tag模块和其他相关的模块。
3.  获取特定技术类型的NFC标签对象。
4.  执行读写接口完成标签数据的读取或写入数据到标签。

应用程序需要支持后台读卡时，需要在应用的属性配置文件中，声明与NFC相关的属性值。比如，在module.json5文件中，声明下面属性值。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/40/v3/BFSbN84RQNSxgQ0krSggtQ/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T132432Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=68B067B424E4AC783DA21C47A8EAE0AB36A17583BB6E56095A98C9C439FC7433)

1.  声明"actions"字段的内容填写，必须包含"ohos.nfc.tag.action.TAG\_FOUND"，不能更改。
2.  声明技术时"uris"中"type"字段的内容填写，前缀必须是"tag-tech/"，后面接着NfcA/NfcB/NfcF/NfcV/IsoDep/Ndef/MifareClassic/MifareUL/NdefFormatable"中的一个。如果存在多个"type"时，需要分行填写。填写错误会造成解析失败。
3.  声明权限时"requestPermissions"中的"name"字段的内容填写，必须是"ohos.permission.NFC\_TAG"，不能更改。
4.  Wearable设备不支持后台读卡。

    "abilities": \[
      {
        "name": "EntryAbility",
        "srcEntry": "./ets/entryability/EntryAbility.ts",
        "description": "$string:EntryAbility\_desc",
        "icon": "$media:icon",
        "label": "$string:EntryAbility\_label",
        "startWindowIcon": "$media:icon",
        "startWindowBackground": "$color:start\_window\_background",
        "exported": true,
        "skills": \[
          {
            "entities": \[
              "entity.system.home"
            \],
            "actions": \[
              "ohos.want.action.home",

              // actions必须包含"ohos.nfc.tag.action.TAG\_FOUND"
              "ohos.nfc.tag.action.TAG\_FOUND"
            \],

            // 根据业务需要至少定义一种读标签的技术类型，‘tag-tech/’是前缀，后面跟着技术类型描述
            "uris": \[
              {
                  "type":"tag-tech/NfcA"
              },
              {
                  "type":"tag-tech/IsoDep"
              }
              // 必要时可添加其他技术类型
              // 例如: NfcB/NfcF/NfcV/Ndef/MifareClassic/MifareUL/NdefFormatable
            \]
          }
        \]
      }
    \],
    "requestPermissions": \[
      {
        // 添加NFC标签操作的权限
        "name": "ohos.permission.NFC\_TAG",
        "reason": "$string:app\_name",
      }
    \]

import { tag } from '@kit.ConnectivityKit';
import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
import { AbilityConstant, UIAbility, Want } from '@kit.AbilityKit';

export default class EntryAbility extends UIAbility {
  onCreate(want: Want, launchParam: AbilityConstant.LaunchParam) {
    hilog.info(0x0000, 'testTag', '%{public}s', 'Ability onCreate');

    // 获取特定技术类型的NFC标签对象
    let tagInfo: tag.TagInfo;
    try {
      tagInfo = tag.getTagInfo(want);
    } catch (error) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'getTagInfo error = %{public}s', JSON.stringify(error));
      return;
    }

    if (tagInfo == null) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'tagInfo is invalid');
      return;
    }
    if (tagInfo.uid == null) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'uid is invalid');
      return;
    }
    if (tagInfo.technology == null || tagInfo.technology.length == 0) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'technology is invalid');
      return;
    }

    // 标签里面可能支持多种技术类型，选择特定的技术类型接口，完成标签数据的读取或写入
    // 下面示例代码，使用IsoDep完成标签数据的读取或写入
    let isoDep: tag.IsoDepTag | null = null;
    for (let i = 0; i < tagInfo.technology.length; i++) {
      if (tagInfo.technology\[i\] == tag.ISO\_DEP) {
        try {
          isoDep = tag.getIsoDep(tagInfo);
        } catch (error) {
          hilog.error(0x0000, 'testTag', 'getIsoDep error = %{public}s', JSON.stringify(error));
          return;
        }
      }
      // 也可以按需选择其它类型的技术读写标签
    }
    if (isoDep == null) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'getIsoDep is invalid');
      return;
    }

    // 使用IsoDep技术连接到NFC标签
    try {
      isoDep.connect();
    } catch (error) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'isoDep.connect() error = %{public}s', JSON.stringify(error));
      return;
    }
    if (!isoDep.isConnected()) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'isoDep.isConnected() false.');
      return;
    }

    // 发送指令到已连接的标签，获取标签的响应数据
    let cmdData = \[0x01, 0x02, 0x03, 0x04\]; // 修改为正确的访问标签的指令数据
    try {
      isoDep.transmit(cmdData).then((response: number\[\]) => {
        hilog.info(0x0000, 'testTag', 'isoDep.transmit() response = %{public}s.', JSON.stringify(response));
      }).catch((err: BusinessError) => {
        hilog.error(0x0000, 'testTag', 'isoDep.transmit() err = %{public}s.', JSON.stringify(err));
        return;
      });
    } catch (businessError) {
      hilog.error(0x0000, 'testTag', 'isoDep.transmit() businessError = %{public}s.', JSON.stringify(businessError));
      return;
    }
  }
}