DnsConfiguration：定制DNS
======================

#### 场景介绍

在远程通信服务框架中，Remote Communication Kit提供了一套高度可定制的 DNS（Domain Name System）请求规则服务，这一服务允许开发者根据自身需求调整 DNS 查询行为。此外，支持用户自定义 DNS 服务器设置。开发者可根据具体的网络环境或安全需求，选择最适合的 DNS 服务器进行配置。通过这些功能，开发者不仅能够实现网络管理的高效性，还能增强网络的安全性，确保数据传输的稳定与安全。DnsConfiguration中可设置dnsRules、dnsOverHttps。

*   dnsRules（配置DNS规则）
    
    自定义DNS服务器（[DnsServers](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/remote-communication-rcp#dnsservers)）：可指定自定义的DNS服务器提供解析服务。
    
    自定义静态DNS（[StaticDnsRules](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/remote-communication-rcp#staticdnsrules)）：当默认的DNS不能正常解析部分域名，就需要手动添加静态DNS。添加静态DNS后，如果hostname匹配，则优先使用指定的地址。
    
    自定义动态DNS（[DynamicDnsRule](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/remote-communication-rcp#dynamicdnsrule)）：除了添加静态DNS外，还可以添加动态DNS。动态DNS可看作一个可以根据hostname和port直接返回IP地址的函数，如果设置，则优先使用函数中返回的地址。
    
    ![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/6f/v3/3215c9K5S0Oa71LY3k_b6Q/caution_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T132439Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=260C66EC9DEC446222C9CF5F4B0688ED10A12F73E4087C0A66D35DBF2AA7FB79)
    
    针对同一域名配置多个静态或者动态DNS规则后，Remote Communication Kit将按照配置的规则轮询服务器。
    
*   dnsOverHttps
    
    DNS over HTTPS配置（[DnsOverHttpsConfiguration](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/remote-communication-rcp#dnsoverhttpsconfiguration)）：配置HTTPS上的DNS（DOH）设置，以加密的HTTPS协议进行DNS解析请求，避免原始DNS协议中用户的DNS解析请求被窃听或者修改的问题，实现保护用户隐私的目的。如果设置，则优先使用DNS服务器解析的地址。
    

#### 约束与限制

定制DNS能力支持Phone、2in1、Tablet、Wearable设备。并且从5.1.1(19)开始，新增支持TV设备；从6.1.0(23)开始，新增支持Car设备。

#### 使用示例

下面以定制DNS服务器、重写DNS解析函数两个示例来说明如何进行DNS的定制，从而获取最佳的DNS性能体验。

#### \[h2\]定制DNS服务器

1.  导入需要的模块。
    
    import { rcp } from '@kit.RemoteCommunicationKit';
    import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
    
2.  创建一个新的会话对象和请求，会话用于管理后续的网络请求。同时需要定义一个具体的请求，请求中指定了需要请求的URL。
    
    const session = rcp.createSession();
    // 其中的URL需要根据自身业务需要调整
    const request = new rcp.Request('https://example.com');
    
3.  设置请求的DNS规则，可根据自身业务的需要对DNS的ip和port进行设置。
    
    request.configuration = {
      dns: {
        dnsRules: \[
          {
            ip: 'x.xxx.x.xx', // DNS服务器的IP地址
            port: 53, // DNS服务器的端口号
          },
        \]
      }
    };
    
4.  利用fetch发起网络请求并在成功或失败时进行响应的处理，此处只给出示例，对成功或失败的处理请根据实际业务来实现。
    
    session.fetch(request).then((response: rcp.Response) => {
      console.info(\`The response is ${JSON.stringify(response)}\`); // 处理成功响应
      // 关闭会话
      session.close();
    }).catch((err: BusinessError) => {
      console.error(\`The error code is ${err.code}, error data is ${err.data}\`); // 处理错误
      // 关闭会话
      session.close();
    })
    

#### \[h2\]定制DNS解析函数

1.  导入需要的模块。
    
    import { rcp } from '@kit.RemoteCommunicationKit';
    import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
    
2.  创建一个新的会话对象和请求，会话用于管理后续的网络请求。同时需要定义一个具体的请求，请求中指定了需要请求的URL。
    
    const session = rcp.createSession();
    // 定义请求的URL（请根据实际需求调整）
    const requestURL = 'https://example.com';
    const request = new rcp.Request(requestURL);
    
3.  设置DNS解析规则，此处请根据自身业务进行逻辑处理，本例只给出简单示例。
    
    request.configuration = {
      dns: {
        dnsRules: (host: string, port: number): rcp.IpAddress\[\] => {
          if (host === 'example.com') {
            return \['x.xxx.x.xx', 'x.xxx.x.xx'\]; // 此处请根据实际情况填写
          }
          return \[\];
        }
      }
    };
    
4.  利用fetch发起网络请求并在成功或失败时进行响应的处理，此处只给出示例，对成功或失败的处理请根据实际业务来实现。
    
    session.fetch(request).then((response: rcp.Response) => {
      // 处理成功响应
      console.info(\`The response is ${JSON.stringify(response)}\`);
      // 关闭会话
      session.close();
    }).catch((err: BusinessError) => {
      // 处理错误
      console.error(\`The error code is ${err.code}, error data is ${err.data}\`);
      // 关闭会话
      session.close();
    })