开启HWAsan监测后应用崩溃如何解决
===================

#### 问题现象

未开启HWAsan监测时，应用正常运行，开启HWAsan监测后，应用崩溃闪退。

#### 背景知识

HWAsan是Hardware-Assisted Address Sanitizer的简称，它是Clang LLVM提供的一套内存错误检测系统，用来检测C/C++中常见的内存访问错误，相比之前的Asan（Address Sanitizer），HWAsan在性能、内存上有不小提升，依赖于编译器的Address Tagging特性，该特性允许应用程序自定义数据存储到虚拟地址的最高8位，当CPU操作该虚拟地址时会自动忽略它。详见：[使用HWAsan检测内存错误](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/best-practices/bpta-stability-hwasan-detection)。

#### 问题定位

1.  查看asan日志。
    
    Device info:HUAWEI Mate 60 Pro
    Build info:ALN-AL00 5.0.0.150(SP8C00E150R4P30log)
    Fingerprint:xxx
    Module name:com.xxx
    Version:1.0.0
    Pid:33555
    Uid:20020131
    Reason:heap-buffer-overflow
    ==appspawn==33555==ERROR: HWAddressSanitizer: tag-mismatch on address 0x000200eb5c20 at pc 0x005af67eda80
    WRITE of size 8 at 0x000200eb5c20 tags: 5a/ba (ptr/mem) in thread T0
        #0 0x5af67eda80  (/data/storage/el1/bundle/libs/arm64/libxxx.so+0x2da80) (BuildId: f8bf8a86\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*697ffb3)
        #1 0x5af67dd2f0  (/data/storage/el1/bundle/libs/arm64/libxxx.so+0x1d2f0) (BuildId: f8bf8a86\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*697ffb3)
        #2 0x5ad8dfe9e4  (/system/lib64/platformsdk/libace\_napi.z.so+0x3e9e4) (BuildId: 85e70f1f\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*2f4922c)
    
    
    \[0x000200eb5c00,0x000200eb5c40) is a small allocated heap chunk; size: 64 offset: 32
    
    
    Cause: heap-buffer-overflow
    0x000200eb5c20 is located 32 bytes to the left of 40-byte region \[0x000200eb5c40,0x000200eb5c68)
    allocated here:
        #0 0x5ad41e2614  (/system/lib64/libclang\_rt.hwasan.so+0x22614) (BuildId: 92356864\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*d1ed78d7)
        #1 0x5af67dcdd4  (/data/storage/el1/bundle/libs/arm64/libxxx.so+0x1cdd4) (BuildId: f8bf8a86\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*697ffb3)
        #2 0x5ad8dfe9e4  (/system/lib64/platformsdk/libace\_napi.z.so+0x3e9e4) (BuildId: 85e70f1f\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*2f4922c)
        #3 0x5af0104b2c  (/system/lib64/module/arkcompiler/stub.an+0x404b2c)
        #4 0x5aefd0bbf4  (/system/lib64/module/arkcompiler/stub.an+0xbbf4)
        #5 0x26bfd64954  (\[anon:ArkTS Heapnon movable space\]+0x64954)
    
2.  点击asan日志中的链接即可跳转至引起内存错误的代码处。
    
    static napi\_value TcpInitCmdSocket(napi\_env env, napi\_callback\_info info) 
    {
        logi(TAG, "%s:", \_\_func\_\_ );
        TcpCmdContext \*context = (TcpCmdContext \*)malloc(sizeof(TcpCmdContext));
        memset(context, 0, sizeof(TcpCmdContext));
        context->env = env;
    
        napi\_value value;
        int64\_t addr = (int64\_t)context;
        napi\_create\_int64(env, addr, &value);
        return value;
    }
    
    
    void tcp\_cmd\_create(TcpCmdContext \*ctx, char \*ip, int port) 
    {
        logi(TAG, "%s", \_\_func\_\_);
        tcp\_cmd\_t \*client = (tcp\_cmd\_t\*)calloc(1, sizeof(tcp\_cmd\_t));
        ctx->client = client; // HWAsan检测跳转代码行
        client->port = port;
    
    
        return ;  
    }
    
    定位到ctx->client = client，排查上下文代码发现调用了napi\_create\_int64，在HWAsan的运行环境中，napi\_create\_int64创建指针给JS调用，后续使用ctx的地址发生偏移导致运行崩溃。
    

#### 分析结论

*   ArkTS的Number类型基于IEEE 754双精度浮点数标准，仅能精确表示53位二进制整数。
*   未开启HWAsan时：系统仅使用40位地址空间，此时地址值在Number的安全范围内（2^40≈1.1×10^12<<2^53），转换后不会丢失高位。
*   开启HWAsan后：地址扩展为完整64位，若高11位（64-53）非零，超出Number的53位精度范围，导致转换时高11位被截断。

#### 修改建议

将代码段中的napi\_create\_int64改成napi\_create\_bigint\_int64。JavaScript的BigInt支持任意位数的整数表示，通过napi\_create\_bigint\_int64接口可直接将64位地址转换为BigInt，避免精度丢失。

#### 总结

Number类型的精度限制与64位地址的冲突，根据地址位数是否超出Number安全范围，选择对应接口。