统一风控凭证
======

#### 场景介绍

从26.0.0版本开始，新增提供统一的系统风控因子查询接口。

应用通过统一风控凭证能力获取系统风控因子数据及安全证明，快速构建可靠的风控体系。应用可以根据系统风控因子数据进行适当风险提示、风险控制，谨慎进行业务决策或阻断操作。

#### 约束与限制

*   设备风控因子查询能力支持Phone、Tablet、PC/2in1设备。
*   每个应用在单台设备上的接口调用限制如下：
    *   每分钟最多可以调用5次
    *   每天最多可以调用20次
*   单台设备整体接口调用限制如下：
    *   最多支持10个并发调用

#### 业务流程

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/cf/v3/iS_wEgaxRYWYUmFpTy9J4g/zh-cn_image_0000002634009052.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T132414Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=CE134C4D54EAA0E01CEBCB39A51172A50FEE792FC2B98525D98FAEE3434E9ECF)

**流程说明：**

1.  **开发者应用获取nonce。**
    
    开发者应用在调用[queryRiskFactors](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/devicesecurity-safetydetectenhanced-api#queryriskfactors)接口时，需传入随机生成的nonce值。返回的检测结果中将包含该nonce值，开发者可通过校验此值确认响应与请求的对应关系，并防范重放攻击。
    
    ![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/d3/v3/2fRRmt7qQY6-Et7CwMbRig/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T132414Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=47FCB7726E866BD9160B29CD87B7085276F401952E53EBF33840E2E15CA71889)
    
    *   nonce值必须为16至66字节之间，有效值为base64编码范围。
        
    *   推荐的做法是，每次请求都从服务器随机生成新的nonce值。
        
    
2.  **开发者应用发起风控因子查询请求。**
    
    Device Security Kit在收到请求后，会触发风控因子数据的采集，随后将数据与nonce关联并进行安全处理，最终通过[queryRiskFactors](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/devicesecurity-safetydetectenhanced-api#queryriskfactors)接口将完整的风险检测结果返回给开发者应用。
    
3.  **开发者应用服务器中验证检测结果。**
    
    当风控因子查询结果返回后，开发者应用通过解析JWS（JSON Web Signature）格式的返回值先进行签名验证，再根据Payload中的各风控因子项的结果进行相关风控处理。
    

#### 接口说明

以下是风控因子查询接口，返回形式为Promise。更多接口及使用方法请参见[API参考](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/devicesecurity-safetydetectenhanced-api)。

| 接口名 | 描述 |
| :-- | :-- |
| [queryRiskFactors](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/devicesecurity-safetydetectenhanced-api#queryriskfactors)(req: [RiskFactorRequest](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/devicesecurity-safetydetectenhanced-api#riskfactorrequest)): Promise<[RiskFactorResponse](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/devicesecurity-safetydetectenhanced-api#riskfactorresponse)\> | 查询设备风控因子。 |

#### 开发步骤

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/55/v3/XKGahVKOTHur8Ho7Z4JVZA/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T132414Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=F413996A46EAAAE6E412A11D8CF6349A29D08A3DBD3BE77C39E73A1EBE280DFD)

请确保已打开“[安全检测服务](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/devicesecurity-deviceverify-activateservice)”开关并[申请Profile](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/app/agc-help-profile-0000002270709473)。

1.  导入Device Security Kit模块及相关公共模块。
    
    import { safetyDetect } from '@kit.DeviceSecurityKit';
    import { BusinessError } from '@ohos.base';
    import { hilog } from '@kit.PerformanceAnalysisKit';
    
2.  通过调用[queryRiskFactors](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/devicesecurity-safetydetectenhanced-api#queryriskfactors)接口，获取风控因子检测结果。
    
    ![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/e9/v3/QOhqHPqcQ6W8v76zFli2cQ/caution_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T132414Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=FD73DAE5113F7FF8C9AEC4F9D78076EAF226E58FC36E41219753A2BF4A6F8495)
    
    由于queryRiskFactors接口涉及多项数据采集及网络请求等耗时操作，请勿在UI线程中调用，以免阻塞UI响应。
    
    const TAG = "SafetyDetectJsTest";
    
    // 请求风控因子数据，并处理结果
    const request: safetyDetect.RiskFactorRequest = {
       nonce: 'a1b2c3d4e5f6g7hfsdfxvsdae8', // 16-66字节的防重放随机数
       queries: \[
           { factor: safetyDetect.RiskFactorType.HDC\_DEBUG\_STATE },
           { factor: safetyDetect.RiskFactorType.IS\_DEVELOPER\_MODE },
           { factor: safetyDetect.RiskFactorType.ODID\_RESET\_CNT }
       \]
    };
    try {
       hilog.info(0x0000, TAG, 'QueryRiskFactors begin.');
       const response: safetyDetect.RiskFactorResponse = await safetyDetect.queryRiskFactors(request);
       hilog.info(0x0000, TAG, 'Succeeded in QueryRiskFactors: %{public}s', response.result);
    } catch (err) {
       let e: BusinessError = err as BusinessError;
       hilog.error(0x0000, TAG, 'QueryRiskFactors failed: %{public}d %{public}s', e.code, e.message);
    }
    
3.  在开发者应用服务器中验证检测结果。
    
    ![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/b4/v3/TJBOD0GgRNGANoz8X7ObYw/caution_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T132414Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=236ACAB22BD0CEA14B9710D86031DEB94BB6D55F7839F5059829188A9A65F5C3)
    
    为确保风控因子查询结果的完整性、防止因子数据被篡改，请严格执行下述步骤。
    
    1.  通过解析JWS字符串，获取风控因子查询结果的Header、Payload和Signature。
        
        风控因子查询结果采用JSON Web Signature（JWS）格式，由Header、Payload和Signature三部分组成。各部分经Base64URL编码后，通过"."连接。其中，Signature是对Header与Payload拼接后的字符串，使用Header中指定算法进行签名生成的。更多JWS的相关知识请参见[JSON Web Signature](https://www.rfc-editor.org/rfc/rfc7515.html)。
        
        **JWS的Signature字段如下**：
        
        eyAgICAiYW\*\*.\*\*.\*Jxse
        eyAgICAiYW\*\*.\*\*.\*JodHxx
        
        **JWS的Header字段如下**：
        
        {
            "alg": "ES256",     // 签名算法名称，ES256表示使用ECDSA进行签名。
            "typ":"JWS",        // 固定值JWS。
            "x5c": \["","",""\]   // Device Security Kit服务器对JWS签名的证书链，包含3级证书。x5c\[0\]为给JWS签名的证书，x5c\[1\]为华为设备二级CA，x5c\[2\]为华为设备ROOT CA。
        }
        
        **JWS的Payload字段如下**：
        
        以下为部分风控因子值的返回示例，完整支持的风控因子项请参考[支持的风控因子项](#支持的风控因子项)。
        
        {
            // 因子查询结果：每个风控因子结果值对应一个对象，包含status和result字段。
            "isDeveloperMode": {
                "status": 0,  // 0表示成功获取数据，-1表示获取数据失败。
                "result": "true"  // 风控因子的查询结果，统一以字符串格式返回，调用方需根据因子类型自行解析。
            },
            "isVpnStatus": {
                "status": 0,
                "result": "false"
            },
            "oobeCnt": {
                "status": 0,
                "result": "2"
            },
            "odidResetCnt": {
                "status": 0,
                "result": "1"
            },
            "appId": "xxx",  // 开发者应用的appId。
            "nonce": "xxx",  // 调用queryRiskFactors接口时传入的nonce字符串。
            "timestamp": 1776911534738  // 服务器生成的时间戳。
        }
        
    2.  从Header中获取证书链，使用[Root CA](https://pki.consumer.huawei.com/ca/cer/Huawei_CBG_ECC_Device_Attestation_Root_CA.cer)证书对其进行验证。
        
    3.  校验证书链中是否包含3级证书，并确认证书链中的x5c\[0\]证书Common Name是否为Harmony OS Device Attestation Service。
        
    4.  从Signature中获取签名并校验。
        
    5.  校验appId是否正确。
        
    6.  从Payload中获取风控因子结果。
        

#### \[h2\]支持的风控因子项

以下为支持查询的[风控因子枚举](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/devicesecurity-safetydetectenhanced-api#riskfactortype)及其结果说明。

| 风控因子枚举 | 因子类型 | 结果说明 |
| :-- | :-- | :-- |
| IS\_VPN\_STATUS | boolean | 
VPN连接状态。

\- true：已连接VPN

\- false：未连接VPN

 |
| IS\_NET\_PROXY\_STATUS | boolean | 

网络代理状态。

\- true：已设置代理

\- false：未设置代理

 |
| ODID\_RESET\_CNT | number | 当前应用ODID重置次数。 |
| ODID | string | 当前应用的ODID值。 |
| IS\_DEVELOPER\_MODE | boolean | 

开发者模式状态。

\- true：已开启开发者模式

\- false：未开启开发者模式

 |
| HDC\_DEBUG\_STATE | number | 

HDC调试状态。返回值按位或运算结果：

0：未处于调试模式

1 (1 << 0)：处于USB调试模式

2 (1 << 1)：处于Wi-Fi调试模式

**说明：** 值为3时表示同时处于USB和Wi-Fi调试模式。

 |
| OOBE\_CNT | number | 当前设备OOBE操作次数。 |
| SIM\_CNT | number | 当前设备插入的SIM卡数量。 |
| IS\_DISPLAY\_CAPTURED | boolean | 

屏幕获取状态（录屏、投屏、屏幕共享）。

\- true：正在被获取

\- false：未被获取

 |
| GLOBAL\_WINDOW\_STATE | number | 

前台窗口模式。返回值为按位或运算结果：

1 (1 << 0)：FULLSCREEN（全屏窗口）

2 (1 << 1)：SPLIT（分屏窗口）

4 (1 << 2)：FLOAT（悬浮窗）

8 (1 << 3)：PIP（画中画）

**说明：** 可通过多个值按位或运算获取当前窗口模式组合，例如值为5表示同时处于全屏和悬浮窗状态。

 |
| BATTERY\_CHARGE\_STATE | number | 

电池充电状态。

0：未充电（NONE）

1：使能状态（ENABLE）

2：停止状态（DISABLE）

3：已充满（FULL）

 |
| BATTERY\_HEALTH\_STATE | number | 

电池健康状态。

0：未知（UNKNOWN）

1：正常（GOOD）

2：过热（OVERHEAT）

3：过压（OVERVOLTAGE）

4：低温（COLD）

5：僵死状态（DEAD）

 |
| ON\_CALL\_STATE | number | 

通话状态。

0：未通话

1：语音通话中

2：视频通话中

**说明：** 当前只覆盖运营商通话。

 |