# NFC服务执行Tag业务逻辑报错

#### 问题现象

NFC服务在获取IsoDep类型的NFC Tag对象并与标签建立连接时报错。

报错信息如下：

```
Tag running state is abnormal in service
```

#### 背景知识

1.  NFC服务通过tag.getIsoDep(tagInfo: TagInfo)方法可获取IsoDep类型Tag对象，通过该对象可访问支持IsoDep技术类型的Tag。
2.  上述方法的入参是包含Tag技术类型和相关参数，从tag.getTagInfo(want: Want)获取。

#### 问题定位

该报错信息与该错误码文档中的错误信息一致。因此可按照文档中给出的可能原因及处理步骤进行排查

可能原因：

*   Tag参数值和实际调用函数要求不匹配。
*   Tag操作时，NFC状态是关闭的。
*   Tag操作前，已经处在断开状态。
*   Tag芯片返回错误状态或响应超时。
*   和NFC服务没有建立绑定关系，无法调用接口。

首先检查NFC参数是否和所调用接口匹配。在NFC服务读取到标签后，通过打印TagInfo中支持的技术类型，可判断当前标签支持的技术类型中没有ISO\_DEP。

#### 分析结论

读取到的标签不支持IsoDep类型，由于Tag参数值和实际调用函数要求不匹配，所以当使用getIsoDep()方法并连接时会导致报错。

#### 修改建议

1.  当读取到NFC标签卡片后，通过该标签的TagInfo对象判断该标签是否支持IsoDep技术类型，以防止Tag参数值和后续实际调用的getIsoDep()函数要求不匹配，从而导致报错。具体判断逻辑代码可参考NFC标签读写开发指南中的示例代码。
2.  更换为支持IsoDep技术类型的NFC标签卡片。

#### 常见FAQ

Q：使用多个SDK开发，在每个SDK中均使用tag.on订阅NFC Tag读卡事件，只有最后一次监听生效，如何让每个SDK都能处理NFC数据？

A：将SDK中NFC处理函数导出，在entry中使用tag.on注册NFC监听，并在回调函数中依次调用SDK的函数处理NFC数据。