# ScsiPeripheral_DeviceMemMap

```
typedef struct ScsiPeripheral_DeviceMemMap {...} ScsiPeripheral_DeviceMemMap
```

#### 概述

通过调用OH\_ScsiPeripheral\_CreateDeviceMemMap创建的设备内存映射。使用该设备内存映射的缓冲区可以提供更好的性能。

**起始版本：** 18

**相关模块：** ScsiPeripheralDDK

**所在头文件：** scsi\_peripheral\_types.h

#### 汇总

#### 成员变量

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| uint8_t* const address | 缓冲区地址。 |
| const size_t size | 缓冲区大小。 |
| uint32_t offset | 已使用缓冲区的偏移量。默认值为0，表示没有偏移，缓冲区从指定地址开始。 |
| uint32_t bufferLength | 已使用缓冲区的长度。默认情况下，该值等于缓冲区的大小，表示整个缓冲区都被使用。 |
| uint32_t transferredLength | 已传输数据的长度。 |