# 红外管理错误码

*   以下仅介绍本模块特有错误码，通用错误码请参考通用错误码。

#### 3800001 多模输入服务内部错误

**错误信息**

Input service exception. Possible causes: 1. Memory allocation failure. 2. Thread busy. 3. Service terminated abnormally. 4. Other unexpected errors. Try again later.

**错误描述**

多模输入服务内部错误。

**可能原因**

内存分配失败，线程繁忙，服务运行异常等非预期错误。

**处理步骤**

建议稍后重试。