# 语音识别自动停止或初始化失败问题解决方案

#### 问题现象

使用speechRecognizer.startListening接口语音实时转文字，说话时稍有停顿就自动停止，如何解决？

#### 背景知识

语音识别支持将一段中文音频信息（中文、中文语境下的英文；短语音模式不超过60s，长语音模式不超过8h）转换为文本，音频信息可以为PCM音频文件或者实时语音。

#### 问题定位

在speechRecognizer.startListening接口的传参StartParams中的extraParams可以设置Voice Activity Detection(VAD)后端点设置，具体规格如下：

*   <'vadBegin', number>，Voice Activity Detection(VAD)后端点设置。
    *   参数范围是\[500,10000\]。
    *   可选，不传参时默认为800ms。

后端点设置越短，停顿后结束识别的时长也会越短，默认的800ms小于1s，所以会让用户在感官上认为稍有停顿识别就自动停止。

#### 分析结论

开发者使用了默认后端点设置的800ms，小于1s，导致了用户在感官上认为稍有停顿语音识别就结束了。

#### 修改建议

建议开发者可以显式地设置vadBegin参数大于1s，让用户可以有更多的时间进行停顿而不终止语音识别。