# ServiceCollaboration_SelectInfoV2

#### 概述

使用HMS\_ServiceCollaboration\_StartCollaborationV2触发跨设备互通时，被选择的设备信息，支持选择具有图片和视频回传能力的设备。

**起始版本：** 6.1.0(23)

**相关模块：** ServiceCollaboration

**所在头文件：** service\_collaboration\_api.h

#### 汇总

#### 成员变量

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| ServiceCollaborationFilterType serviceFilterType | 开发者期望的设备能力类型。 |
| char deviceNetworkId [COLLABORATIONDEVICEINFO_DEVICENETWORKID_MAXLENGTH] | 被选择的设备network Id。 |
| uint32_t maxSize | 能被选中的最大图片数量。 |
| char uri[SERVICE_COLLABORATION_URI_MAXLENGTH] | 应用沙箱目录uri路径。 |

#### 结构体成员变量说明

#### deviceNetworkId

```
char ServiceCollaboration_SelectInfo::deviceNetworkId[COLLABORATIONDEVICEINFO_DEVICENETWORKID_MAXLENGTH]
```

**描述**

被选择的设备network Id。

#### maxSize

```
uint32_t ServiceCollaboration_SelectInfo::maxSize
```

**描述**

能被选中的最大图片数量，默认50，取值范围为1到50。

#### serviceFilterType

```
ServiceCollaborationFilterType ServiceCollaboration_SelectInfo::serviceFilterType
```

**描述**

开发者期望的设备能力类型。

#### uri

```
char ServiceCollaboration_SelectInfo::uri[SERVICE_COLLABORATION_URI_MAXLENGTH]
```

**描述**

应用沙箱目录uri路径。