# GetBaseAddr

#### 功能说明

根据传入的logicPos（逻辑抽象位置），获取该位置的基础地址，只在CPU调试场景下此接口生效，在CPU调试中通常用于将Tensor地址由CPU地址转换为NPU地址。

#### 函数原型

```
inline uint8_t* GetBaseAddr(int8_t logicPos)
```

#### 参数说明

| 参数名称 | 输入/输出 | 含义 |
| --- | --- | --- |
| logicPos | 输入 | 逻辑位置类型。该类型具体说明请参考TPosition。 |

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 注意事项

无

#### 返回值

逻辑位置对应的基地址。

#### 调用示例

```
auto absAddr = GetTPipePtr()->GetBaseAddr(static_cast<int8_t>(pos));
```