# @ohos.bluetooth.constant (蓝牙constant模块)

本模块提供了蓝牙Profile、设备类型相关的常量定义。

本模块首批接口从API version 10开始支持。后续版本的新增接口，采用上角标单独标记接口的起始版本。

#### 导入模块

```
import { constant } from '@kit.ConnectivityKit';
```

#### ProfileId

枚举，表示蓝牙Profile协议的标识。

**系统能力**：SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core

| 名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PROFILE_A2DP_SOURCE | 1 | A2DP Source Profile，负责发送音频数据端使用的协议。 |
| PROFILE_HANDSFREE_AUDIO_GATEWAY | 4 | HFP Ag Profile，负责通话音频网关使用的协议。 |
| PROFILE_HID_HOST | 6 | HID Host Profile，负责与HID Device建立通信并处理数据交互的协议。 |
| PROFILE_PAN_NETWORK | 7 | NAP Profile，负责提供网络共享端使用的协议。 |

#### ProfileConnectionState

枚举，本端和对端蓝牙设备间的Profile连接状态。

**元服务API**：从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力**：SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core

| 名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| STATE_DISCONNECTED | 0 | 表示Profile已断开连接。 |
| STATE_CONNECTING | 1 | 表示Profile正在连接。 |
| STATE_CONNECTED | 2 | 表示Profile已连接。 |
| STATE_DISCONNECTING | 3 | 表示Profile正在断开连接。 |

#### MajorClass

枚举，蓝牙设备的主要类型。蓝牙标准协议字段。

**系统能力**：SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core

| 名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| MAJOR_MISC | 0x0000 | 表示不属于其他标准类别的杂项设备。 |
| MAJOR_COMPUTER | 0x0100 | 表示计算机设备。 |
| MAJOR_PHONE | 0x0200 | 表示手机设备。 |
| MAJOR_NETWORKING | 0x0300 | 表示局域网/网络接入点设备。 |
| MAJOR_AUDIO_VIDEO | 0x0400 | 表示音频/视频设备。 |
| MAJOR_PERIPHERAL | 0x0500 | 表示外围设备。 |
| MAJOR_IMAGING | 0x0600 | 表示成像设备。 |
| MAJOR_WEARABLE | 0x0700 | 表示可穿戴设备。 |
| MAJOR_TOY | 0x0800 | 表示玩具设备。 |
| MAJOR_HEALTH | 0x0900 | 表示健康设备。 |
| MAJOR_UNCATEGORIZED | 0x1F00 | 表示未分类设备。 |

#### MajorMinorClass

枚举，蓝牙设备的子类型，在MajorClass基础上进一步细分的类型。蓝牙标准协议字段。

**系统能力**：SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core

| 名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| COMPUTER_UNCATEGORIZED | 0x0100 | 表示未分类计算机设备。 |
| COMPUTER_DESKTOP | 0x0104 | 表示台式计算机设备。 |
| COMPUTER_SERVER | 0x0108 | 表示服务器设备。 |
| COMPUTER_LAPTOP | 0x010C | 表示便携式计算机设备。 |
| COMPUTER_HANDHELD_PC_PDA | 0x0110 | 表示手持式计算机设备。 |
| COMPUTER_PALM_SIZE_PC_PDA | 0x0114 | 表示掌上电脑设备。 |
| COMPUTER_WEARABLE | 0x0118 | 表示可穿戴计算机设备。 |
| COMPUTER_TABLET | 0x011C | 表示平板电脑设备。 |
| PHONE_UNCATEGORIZED | 0x0200 | 表示未分类手机设备。 |
| PHONE_CELLULAR | 0x0204 | 表示便携式手机设备。 |
| PHONE_CORDLESS | 0x0208 | 表示无线电话设备。 |
| PHONE_SMART | 0x020C | 表示智能手机设备。 |
| PHONE_MODEM_OR_GATEWAY | 0x0210 | 表示调制解调器或网关手机设备。 |
| PHONE_ISDN | 0x0214 | 表示ISDN手机设备。 |
| NETWORK_FULLY_AVAILABLE | 0x0300 | 表示网络负载占用率0%的网络设备。 |
| NETWORK_1_TO_17_UTILIZED | 0x0320 | 表示网络负载占用率1%~17%的网络设备。 |
| NETWORK_17_TO_33_UTILIZED | 0x0340 | 表示网络负载占用率17%~33%的网络设备。 |
| NETWORK_33_TO_50_UTILIZED | 0x0360 | 表示网络负载占用率33%~50%的网络设备。 |
| NETWORK_60_TO_67_UTILIZED | 0x0380 | 表示网络负载占用率60%~67%的网络设备。 |
| NETWORK_67_TO_83_UTILIZED | 0x03A0 | 表示网络负载占用率67%~83%的网络设备。 |
| NETWORK_83_TO_99_UTILIZED | 0x03C0 | 表示网络负载占用率83%~99%的网络设备。 |
| NETWORK_NO_SERVICE | 0x03E0 | 表示网络负载占用率100%的网络设备。 |
| AUDIO_VIDEO_UNCATEGORIZED | 0x0400 | 表示未分类音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_WEARABLE_HEADSET | 0x0404 | 表示可穿戴式音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_HANDSFREE | 0x0408 | 表示免提音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_MICROPHONE | 0x0410 | 表示麦克风音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_LOUDSPEAKER | 0x0414 | 表示扬声器音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_HEADPHONES | 0x0418 | 表示头戴式音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_PORTABLE_AUDIO | 0x041C | 表示便携式音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_CAR_AUDIO | 0x0420 | 表示汽车音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_SET_TOP_BOX | 0x0424 | 表示机顶盒音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_HIFI_AUDIO | 0x0428 | 表示高保真音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_VCR | 0x042C | 表示录像机音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_VIDEO_CAMERA | 0x0430 | 表示照相机视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_CAMCORDER | 0x0434 | 表示摄像机音频/视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_VIDEO_MONITOR | 0x0438 | 表示监视器视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_VIDEO_DISPLAY_AND_LOUDSPEAKER | 0x043C | 表示具备显示和扬声器的视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_VIDEO_CONFERENCING | 0x0440 | 表示会议视频设备。 |
| AUDIO_VIDEO_VIDEO_GAMING_TOY | 0x0448 | 表示游戏玩具视频设备。 |
| PERIPHERAL_NON_KEYBOARD_NON_POINTING | 0x0500 | 表示非键盘非指向外围设备。 |
| PERIPHERAL_KEYBOARD | 0x0540 | 表示外设键盘设备。 |
| PERIPHERAL_POINTING_DEVICE | 0x0580 | 表示定点装置外围设备。 |
| PERIPHERAL_KEYBOARD_POINTING | 0x05C0 | 表示键盘指向外围设备。 |
| PERIPHERAL_UNCATEGORIZED | 0x0500 | 表示未分类外围设备。 |
| PERIPHERAL_JOYSTICK | 0x0504 | 表示周边操纵杆设备。 |
| PERIPHERAL_GAMEPAD | 0x0508 | 表示周边游戏板设备。 |
| PERIPHERAL_REMOTE_CONTROL | 0x05C0 | 表示远程控制外围设备。 |
| PERIPHERAL_SENSING_DEVICE | 0x0510 | 表示外围传感设备设备。 |
| PERIPHERAL_DIGITIZER_TABLET | 0x0514 | 表示外围数字化仪平板电脑设备。 |
| PERIPHERAL_CARD_READER | 0x0518 | 表示外围读卡器设备。 |
| PERIPHERAL_DIGITAL_PEN | 0x051C | 表示外设数码笔设备。 |
| PERIPHERAL_SCANNER_RFID | 0x0520 | 表示射频识别扫描仪外围设备。 |
| PERIPHERAL_GESTURAL_INPUT | 0x0522 | 表示手势输入外围设备。 |
| IMAGING_UNCATEGORIZED | 0x0600 | 表示未分类的图像设备。 |
| IMAGING_DISPLAY | 0x0610 | 表示图像显示设备。 |
| IMAGING_CAMERA | 0x0620 | 表示成像照相机设备。 |
| IMAGING_SCANNER | 0x0640 | 表示成像扫描仪设备。 |
| IMAGING_PRINTER | 0x0680 | 表示成像打印机设备。 |
| WEARABLE_UNCATEGORIZED | 0x0700 | 表示未分类的可穿戴设备。 |
| WEARABLE_WRIST_WATCH | 0x0704 | 表示可穿戴腕表设备。 |
| WEARABLE_PAGER | 0x0708 | 表示可穿戴寻呼机设备。 |
| WEARABLE_JACKET | 0x070C | 表示可穿戴夹克设备。 |
| WEARABLE_HELMET | 0x0710 | 表示可穿戴头盔设备。 |
| WEARABLE_GLASSES | 0x0714 | 表示可穿戴眼镜设备。 |
| TOY_UNCATEGORIZED | 0x0800 | 表示未分类的玩具设备。 |
| TOY_ROBOT | 0x0804 | 表示玩具机器人设备。 |
| TOY_VEHICLE | 0x0808 | 表示玩具车设备。 |
| TOY_DOLL_ACTION_FIGURE | 0x080C | 表示人形娃娃玩具设备。 |
| TOY_CONTROLLER | 0x0810 | 表示玩具控制器设备。 |
| TOY_GAME | 0x0814 | 表示玩具游戏设备。 |
| HEALTH_UNCATEGORIZED | 0x0900 | 表示未分类健康设备。 |
| HEALTH_BLOOD_PRESSURE | 0x0904 | 表示血压健康设备。 |
| HEALTH_THERMOMETER | 0x0908 | 表示温度计健康设备。 |
| HEALTH_WEIGHING | 0x090C | 表示体重健康设备。 |
| HEALTH_GLUCOSE | 0x0910 | 表示葡萄糖健康设备。 |
| HEALTH_PULSE_OXIMETER | 0x0914 | 表示脉搏血氧仪健康设备。 |
| HEALTH_PULSE_RATE | 0x0918 | 表示脉搏率健康设备。 |
| HEALTH_DATA_DISPLAY | 0x091C | 表示数据显示健康设备。 |
| HEALTH_STEP_COUNTER | 0x0920 | 表示阶梯计数器健康设备。 |
| HEALTH_BODY_COMPOSITION_ANALYZER | 0x0924 | 表示身体成分分析仪健康设备。 |
| HEALTH_PEAK_FLOW_MONITOR | 0x0928 | 表示湿度计健康设备。 |
| HEALTH_MEDICATION_MONITOR | 0x092C | 表示药物监视仪健康设备。 |
| HEALTH_KNEE_PROSTHESIS | 0x0930 | 表示膝盖假肢健康设备。 |
| HEALTH_ANKLE_PROSTHESIS | 0x0934 | 表示脚踝假肢健康设备。 |
| HEALTH_GENERIC_HEALTH_MANAGER | 0x0938 | 表示通用健康管理设备。 |
| HEALTH_PERSONAL_MOBILITY_DEVICE | 0x093C | 表示个人移动健康设备。 |

#### ProfileUuids12+

枚举，由蓝牙技术联盟（Bluetooth Special Interest Group）定义，使用通用唯一标识（Universally Unique Identifier，UUID）表示不同的蓝牙协议Profile。

**系统能力**：SystemCapability.Communication.Bluetooth.Core

| 名称 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| PROFILE_UUID_HFP_AG | '0000111F-0000-1000-8000-00805F9B34FB' | 表示Hands-Free Audio Gateway Profile。 |
| PROFILE_UUID_HFP_HF | '0000111E-0000-1000-8000-00805F9B34FB' | 表示Hands-Free Profile。 |
| PROFILE_UUID_HSP_AG | '00001112-0000-1000-8000-00805F9B34FB' | 表示Headset Audio Gateway Profile。 |
| PROFILE_UUID_HSP_HS | '00001108-0000-1000-8000-00805F9B34FB' | 表示Headset Profile。 |
| PROFILE_UUID_A2DP_SRC | '0000110A-0000-1000-8000-00805F9B34FB' | 表示A2DP Source Profile。 |
| PROFILE_UUID_A2DP_SINK | '0000110B-0000-1000-8000-00805F9B34FB' | 表示A2DP Sink Profile。 |
| PROFILE_UUID_AVRCP_CT | '0000110E-0000-1000-8000-00805F9B34FB' | 表示AVRCP Controller Profile。 |
| PROFILE_UUID_AVRCP_TG | '0000110C-0000-1000-8000-00805F9B34FB' | 表示AVRCP Target Profile。 |
| PROFILE_UUID_HID | '00001124-0000-1000-8000-00805F9B34FB' | 表示HID Profile。 |
| PROFILE_UUID_HOGP | '00001812-0000-1000-8000-00805F9B34FB' | 表示HID over GATT Profile。 |