# 如何设置模拟器虚拟定位

#### 问题现象

使用DevEco Studio模拟器进行地图开发和调试时，如何配置设备模拟器的虚拟定位？

#### 背景知识

模拟器：DevEco Studio提供了模拟器（Emulator），为开发者提供了运行和调试HarmonyOS应用/元服务的便捷方式。模拟器还原了真实设备的基本功能，如屏幕旋转、音量调节、模拟的硬件传感器和指定设备的位置等。具体说明请参考模拟器概述。

#### 解决方案

DevEco Studio模拟器提供GPS虚拟定位能力，包括模拟设备当前位置、模拟设备运动轨迹、模拟运动场景。前提条件：已创建模拟器并启动模拟器。

1.  点击模拟器右侧设置按钮，在下拉菜单中选择“GPS”。
2.  在“GPS模拟”弹窗中，选择和配置对应模拟场景。
    *   模拟设备当前位置：选择“手动设置”页签，根据场景需要，输入模拟的“纬度”、“经度”、“高度”、“城市”、“方位”信息。在使用位置服务定位时，获取的当前位置信息即为配置的虚拟位置数据。
        
    *   模拟设备运动轨迹：选择“导入”页签，上传准备好的gpx格式轨迹文件并打开，设置回放速率。点击播放按钮后，模拟器会模拟设备按照轨迹运动的效果。
        
    *   模拟运动场景：选择“场景模拟”页签，模拟器提供了“户外跑步”、“户外骑行”、“驾驶导航”三种运动场景，点击对应的开始按钮后，模拟器会模拟设备正在进行对应运动的效果。