# 目标IP是公司内网，请求失败，异常信息：Couldn't connect to server

#### 问题现象

使用真机调试应用，请求公司内网IP，连接失败，异常信息：Couldn't connect to server。

#### 背景知识

*   若请求发送或接收的数据量较少，可使用request，若是大文件的上传或者下载，且关注数据发送和接收进度，可使用HTTP请求流式传输requestInStream。
*   Remote Communication Kit提供请求网络数据的功能，当前包含“HTTP请求能力”和“URPC（Unified Remote Procedure Call）高性能rpc通信库”等能力。
*   权限ohos.permission.INTERNET：允许使用Internet网络。

#### 问题定位

*   检查手机是否能成功请求到普通外网地址，确认可以；确认结果说明已声明“ohos.permission.INTERNET”权限。
*   在与手机连接的电脑上请求相同的IP地址是否可以请求成功，确认可以；确认结果说明请求IP地址正确、可达。
*   检查手机是否可以请求公司其他内网地址，确认另一内网地址请求成功；确认结果说明请求代码正确。
*   检查手机WiFi与电脑是否同一局域网网段，尝试电脑开启热点，手机连接电脑热点再请求公司内网连接，请求成功。

#### 分析结论

手机WiFi与请求IP不在同一局域网，导致无路由转发请求到目标IP。

#### 修改建议

使用电脑开启的热点，确保连接的WiFi与请求目标URL在同一网段。

#### 总结

想要通过连接公司WiFi请求公司内网地址成功，需要确保连接的WiFi与请求目标URL在同一网段。