# 系统电源管理错误码

以下仅介绍本模块特有错误码，通用错误码请参考通用错误码说明文档。

#### 4900101 连接服务失败

**错误信息**

Failed to connect to the service.

**错误描述**

操作失败，连接系统服务发生异常。

**可能原因**

1.  系统服务停止运行。
    
2.  系统服务内部通讯发生异常。
    

**处理步骤**

检查系统服务是否正常运行。

1.  在控制台中输入如下命令，查看当前的系统服务列表。
    
    ```
    > hdc shell hidumper -ls
    ```
    
2.  查看系统服务列表中是否包含PowerManagerService系统服务。
    

#### 4900102 正在关机中

**错误信息**

Operation failed. The system is shutting down.

**错误描述**

操作失败，系统正在关机。

**可能原因**

系统正在处于关机过程中。

**处理步骤**

在系统正常运行的状态下进行操作。

#### 4900201 接口调用间隔过短

**错误信息**

The device activity is being refreshed too frequently; the minimum timeinterval is 100 ms.

**错误描述**

频繁刷新设备活跃状态导致刷新失败，刷新设备活跃状态最小时间间隔为100ms。

**可能原因**

频繁刷新设备活跃状态。

**处理步骤**

此错误说明100ms内已经刷新设备活跃状态，无需再次刷新设备活跃状态。如需再次刷新，请在100ms后进行重试。

#### 4900301 电源模式设置失败

**错误信息**

Setting the power mode failed.

**错误描述**

设置电源模式失败。

**可能原因**

电源模式管控规则导致设置电源模式失败。

**处理步骤**

当前电源模式不可切换至目标电源模式，可使用getPowerMode接口查询当前电源模式。

#### 4900400 接口入参错误

**错误信息**

The input parameter is invalid.

**错误描述**

接口的入参错误。

**可能原因**

入参超出范围或为空。

**处理步骤**

此错误说明入参值不符合要求，请检查入参值是否正确。

#### 4900501 读电源配置节点失败

**错误信息**

Failed to read the power configuration value.

**错误描述**

读操作失败。

**可能原因**

节点不存在。

**处理步骤**

请检查入参节点是否存在。

#### 4900601 写电源配置节点失败

**错误信息**

Failed to write the power configuration value.

**错误描述**

写操作失败。

**可能原因**

节点不存在。

**处理步骤**

请检查入参节点是否存在。