# DumpAccChkPoint

#### 函数功能

基于算子工程开发的算子，可以使用该接口Dump指定Tensor的内容。同时支持打印自定义的附加信息（仅支持uint32\_t数据类型的信息），比如打印当前行号等。区别于DumpTensor，使用该接口可以支持指定偏移位置的Tensor打印。

在算子kernel侧实现代码中需要打印偏移后Tensor数据的地方调用DumpAccChkPoint接口打印相关内容。样例如下。

```
AscendC::DumpAccChkPoint(srcLocal, 5, 32, dataLen);
```

DumpAccChkPoint接口打印功能会对算子实际运行的性能带来一定影响，通常在调测阶段使用。开发者可以按需通过如下方式关闭打印功能。

自定义算子工程：

修改算子工程op\_kernel目录下的CMakeLists.txt文件，首行增加编译选项-DASCENDC\_DUMP=0，关闭ASCENDC\_DUMP开关。

Dump时，每个block核的dump信息前会增加对应信息头DumpHead（32字节大小），用于记录核号和资源使用信息。每次Dump的Tensor数据前也会添加信息头DumpTensorHead（32字节大小），用于记录Tensor的相关信息。如下图所示，展示了多核打印场景下的打印信息结构。

**DumpHead的具体信息如下。**

*   block\_id：当前运行的核号。
    
*   total\_block\_num：此次dump的核数。
    
*   block\_remain\_len：当前核剩余可用的dump的空间。
    
*   block\_initial\_space：当前核初始分配的dump空间。
    
*   magic：内存校验魔术字。
    

**DumpTensorHead的具体信息如下。**

*   desc：开发者自定义附加信息。
    
*   addr：Tensor的地址。
    
*   data\_type：Tensor的数据类型。
    
*   position：表示Tensor所在的物理存储位置，当前仅支持Unified Buffer/L1 Buffer/L0C Buffer/Global Memory。
    

打印结果的样例如下。

```
DumpHead: block_id=0, total_block_num=16, block_remain_len=1048448, block_initial_space=1048576, magic=5aa5bccd
DumpTensor: desc=5, addr=0, data_type=DT_FLOAT16, position=UB
[40, 82, 60, 11, 24, 55, 52, 60, 31, 86, 53, 61, 47, 54, 34, 62, 84, 29, 48, 95, 16, 0, 20, 77, 3, 55, 69, 73, 75, 40, 35, 13]
DumpHead: block_id=1, total_block_num=16, block_remain_len=1048448, block_initial_space=1048576, magic=5aa5bccd
DumpTensor: desc=5, addr=0, data_type=DT_FLOAT16, position=UB
[58, 84, 22, 54, 41, 93, 1, 45, 50, 9, 72, 81, 23, 96, 86, 45, 36, 9, 36, 34, 78, 7, 2, 29, 47, 26, 13, 24, 27, 55, 90, 5]
...
DumpHead: block_id=7, total_block_num=16, block_remain_len=1048448, block_initial_space=1048576, magic=5aa5bccd
DumpTensor: desc=5, addr=0, data_type=DT_FLOAT16, position=UB
[28, 27, 79, 39, 86, 5, 23, 97, 89, 5, 65, 69, 59, 13, 49, 2, 34, 6, 52, 38, 4, 90, 11, 11, 61, 50, 71, 98, 19, 54, 54, 99]
```

#### 函数原型

```
void DumpAccChkPoint(const GlobalTensor<T>& tensor, uint32_t index, uint32_t countOff, uint32_t dumpSize)
void DumpAccChkPoint(const LocalTensor<T>& tensor, uint32_t index, uint32_t countOff, uint32_t dumpSize)
```

#### 参数说明

| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| tensor | 输入 | 需要dump的Tensor。 待dump的tensor位于Unified Buffer/L1 Buffer/L0C Buffer时使用LocalTensor类型的tensor参数输入。 待dump的tensor位于Global Memory时使用GlobalTensor类型的tensor参数输入。 |
| index | 输入 | 开发者自定义附加信息（行号或其他自定义数字）。 |
| dumpSize | 输入 | 需要dump的元素个数。 |
| countOff | 输入 | 偏移元素个数。 |

#### 返回值

无

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 约束说明

*   **该功能仅在如下场景支持：** 通过工程化算子开发方式调用算子。
    
*   当前仅支持打印存储位置为Unified Buffer/L1 Buffer/L0C Buffer/Global Memory的Tensor信息。
    
*   操作数地址偏移对齐要求请参见通用约束。
    
*   待dump的元素总长度需要32Byte对齐。
    
*   偏移量需保证32字节对齐，即：偏移元素个数 \* sizeof（T）需按32B对齐。
    
*   程序中调用printf接口使用的空间+assert接口使用的空间+调用DumpTensor及DumpAccChkPoint接口使用的空间+框架dump功能所使用的空间，每个核上不可超过1M。请开发者自行控制待打印的内容数据量，超出则不会打印。
    

#### 调用示例

```
AscendC::DumpAccChkPoint(srcLocal, 7, 32 , 128);
```