# Interfaces (其他)

本模块首批接口从API version 9开始支持。后续版本的新增接口，采用上角标单独标记接口的起始版本。

#### AVCastControlCommand10+

投播控制器接受的命令的对象描述。

**元服务API：** 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| command | AVCastControlCommandType | 否 | 否 | 命令。每种命令对应的参数不同，具体的对应关系可查阅AVCastControlCommandType。 |
| parameter | media.PlaybackSpeed \| number \| string \| LoopMode | 否 | 是 | 命令对应的参数。 |

#### CastDisplayInfo12+

扩展屏投播显示设备相关属性。

**元服务API：** 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.ExtendedDisplayCast

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| id | number | 否 | 否 | 投播显示设备的ID，该参数应为整数。 |
| name | string | 否 | 否 | 投播显示设备的名称。 |
| state | CastDisplayState | 否 | 否 | 投播显示设备状态。 |
| width | number | 否 | 否 | 投播显示设备的屏幕宽度，单位为px，该参数应为整数。 |
| height | number | 否 | 否 | 投播显示设备的屏幕高度，单位为px，该参数应为整数。 |

#### AVMetadata10+

媒体元数据的相关属性。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| assetId | string | 否 | 否 | 媒体ID。媒体信息的唯一标识，由应用自定义。 - 该属性发生变化则其他元数据属性都将被刷新。 - 若该属性维持不变，且不设置相应的媒体元数据信息，那么将不会更新对应的媒体元数据信息。 - 当该属性设为空值时，调用setAVMetadata方法将失败，返回错误码6600101。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| title | string | 否 | 是 | 标题。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| artist | string | 否 | 是 | 艺术家。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| author | string | 否 | 是 | 专辑作者。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| avQueueName12+ | string | 否 | 是 | 歌单（歌曲列表）名称。 |
| avQueueId11+ | string | 否 | 是 | 歌单（歌曲列表）唯一标识Id。 |
| avQueueImage11+ | image.PixelMap \| string | 否 | 是 | 歌单（歌曲列表）封面图。 图片的像素数据或者图片路径地址（本地路径或网络路径）。应用通过setAVMetadata设置图片数据。 - 设置的数据类型为PixelMap时，通过getAVMetadata获取的将为PixelMap。 - 设置为url图片路径，获取的为url图片路径。 |
| album | string | 否 | 是 | 专辑名称。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| writer | string | 否 | 是 | 词作者。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| composer | string | 否 | 是 | 作曲者。 |
| duration | number | 否 | 是 | 媒体时长，单位毫秒（ms）。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| mediaImage | image.PixelMap \| string | 否 | 是 | 图片的像素数据或者图片路径地址（本地路径或网络路径）。应用通过setAVMetadata设置图片数据。 - 设置的数据类型为PixelMap时，通过getAVMetadata获取的将为PixelMap。 - 设置为url图片路径，获取的为url图片路径。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| bundleIcon18+ | image.PixelMap | 是 | 是 | 应用图标图片的像素数据。只读类型，不从应用侧设置。 |
| publishDate | Date | 否 | 是 | 发行日期。 |
| subtitle | string | 否 | 是 | 子标题。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| description | string | 否 | 是 | 媒体描述。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| lyric | string | 否 | 是 | 媒体歌词内容。应用需将歌词内容拼接为一个字符串传入。 字符串长度需小于40960字节。 说明： 系统支持简单版的LRC格式（Simple LRC format）的歌词文本内容。当传入的歌词内容不规范（例如：出现重复的时间戳等），将导致解析失败，并在系统中显示异常。 |
| singleLyricText17+ | string | 否 | 是 | 单条媒体歌词内容。应用需将歌词内容拼接为一个字符串传入（不包含时间戳）。 字符串长度小于40960字节。 元服务API： 从API version 17开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| previousAssetId | string | 否 | 是 | 上一首媒体ID。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| nextAssetId | string | 否 | 是 | 下一首媒体ID。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| filter11+ | number | 否 | 是 | 当前会话支持的协议，默认为TYPE_CAST_PLUS_STREAM。具体取值参考ProtocolType。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| drmSchemes12+ | Array<string> | 否 | 是 | 当前session支持的DRM方案，取值为DRM方案uuid。 |
| skipIntervals11+ | SkipIntervals | 否 | 是 | 快进快退支持的时间间隔。默认为SECONDS_15，即15秒。 |
| displayTags11+ | number | 否 | 是 | 媒体资源的金标类型，取值参考DisplayTag。 |
| rewindSkipIntervals | SkipIntervals | 否 | 是 | 快退支持的时间间隔。默认为SECONDS_15，即15秒。 系统会使用此值作为快退操作的时间间隔，而非skipIntervals的值。 若未设置此参数，快退操作的时间间隔仍会沿用skipIntervals的值。 模型约束： 此接口仅可在Stage模型下使用。 起始版本：26.0.0 |
| fastForwardSkipIntervals | SkipIntervals | 否 | 是 | 快进支持的时间间隔。默认为SECONDS_15，即15秒。 系统会使用此值作为快进操作的时间间隔，而非skipIntervals的值。 若未设置此参数，快进操作的时间间隔仍会沿用skipIntervals的值。 模型约束： 此接口仅可在Stage模型下使用。 起始版本：26.0.0 |

#### AVMediaDescription10+

播放列表媒体元数据的相关属性。

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| assetId | string | 否 | 否 | 播放列表媒体ID。媒体信息的唯一标识，由应用自定义。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| title | string | 否 | 是 | 播放列表媒体标题。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| subtitle | string | 否 | 是 | 播放列表媒体子标题。 在使用了cast+协议的音频投播场景下，不支持使用该属性。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| description | string | 否 | 是 | 播放列表媒体描述的文本。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| mediaImage | image.PixelMap \| string | 否 | 是 | 设置播放列表媒体图片像素数据。 在使用了cast+协议的音视频投播场景下，该字段用于给对端设备设置媒体专辑封面。 当入参为string类型时： - 只支持使用网络URI设置封面，不支持本地URI。 - 其作用与albumCoverUri属性功能相同，且优先级高于albumCoverUri。 从API version 23开始，支持入参为image.PixelMap类型给对端设备设置媒体信息。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| extras | {[key: string]: Object} | 否 | 是 | 播放列表媒体额外字段。 从API版本26.0.0开始，DLNA投播场景下支持将ExtraKey中DLNA_CURRENT_URI_METADATA和DLNA_DIDL_LITE两个键的值传递给对端设备，键值对的值需传入符合XML格式的字符串。如传入入参{[avSession.ExtraKey.DLNA_CURRENT_URI_METADATA]: '...'}。 - 非DLNA投播场景不生效。 - 非字符串类型不生效。 - 非XML格式会触发on('castControlIoError')回调并返回错误码6612000。错误码的详细介绍请参见媒体会话管理错误码。 - 通过extras字段，在ExtraKey中通过DLNA_CURRENT_URI_METADATA和DLNA_DIDL_LITE键传入的字符串总长度需小于40960字节。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core |
| mediaUri | string | 否 | 是 | 播放列表媒体URI。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| mediaType | string | 否 | 是 | 播放列表媒体类型。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| mediaSize | number | 否 | 是 | 播放列表媒体的大小。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| albumTitle | string | 否 | 是 | 播放列表媒体专辑标题。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| albumCoverUri | string | 否 | 是 | 播放列表媒体专辑封面URI。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| lyricContent | string | 否 | 是 | 播放列表媒体歌词内容。 字符串长度需小于40960字节。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| lyricUri | string | 否 | 是 | 播放列表媒体歌词URI。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| artist | string | 否 | 是 | 播放列表媒体专辑作者。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| fdSrc | media.AVFileDescriptor | 否 | 是 | 播放列表媒体本地文件的句柄。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| dataSrc12+ | media.AVDataSrcDescriptor | 否 | 是 | 播放列表数据源描述。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core |
| pcmSrc20+ | boolean | 否 | 是 | 播放列表是否使用PCM数据源。true表示使用PCM数据源，false表示不使用PCM数据源。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 20开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| drmScheme12+ | string | 否 | 是 | 播放列表媒体支持的DRM方案，由uuid表示。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core |
| duration | number | 否 | 是 | 播放列表媒体播放时长。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| startPosition | number | 否 | 是 | 播放列表媒体起始播放位置。音视频投播场景中，在投播直播资源时，此字段应置空或赋值为0。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| creditsPosition | number | 否 | 是 | 播放列表媒体的片尾播放位置。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| appName | string | 否 | 是 | 播放列表提供的应用的名字。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| displayTags11+ | number | 否 | 是 | 媒体资源的金标类型，取值参考DisplayTag。 在使用了cast+协议的音频投播场景下，不支持使用该属性。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| launchClientData20+ | string | 否 | 是 | 投播过程中应用程序向接收方发送的自定义数据。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast 元服务API： 从API version 20开始，该接口支持在元服务中使用。 |

#### AVQueueItem10+

播放列表中单项的相关属性。

**元服务API：** 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| itemId | number | 否 | 否 | 播放列表中单项的ID。 |
| description | AVMediaDescription | 否 | 是 | 播放列表中单项的媒体元数据。 |

#### AVPlaybackState10+

媒体播放状态的相关属性。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| state | PlaybackState | 否 | 是 | 播放状态。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| speed | number | 否 | 是 | 播放倍速。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| position | PlaybackPosition | 否 | 是 | 播放位置。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| bufferedTime | number | 否 | 是 | 缓冲时间。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| loopMode | LoopMode | 否 | 是 | 循环模式。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| isFavorite | boolean | 否 | 是 | 表示是否收藏。true表示收藏，false表示不收藏。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| activeItemId | number | 否 | 是 | 正在播放的媒体ID。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| volume | number | 否 | 是 | 正在播放的媒体音量。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| maxVolume11+ | number | 否 | 是 | 最大音量。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| muted11+ | boolean | 否 | 是 | 当前是否是静音状态。true表示是，false表示不是。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| duration11+ | number | 否 | 是 | 当前媒体资源的时长，单位为毫秒（ms）。 |
| videoWidth11+ | number | 否 | 是 | 媒体资源的视频宽度，单位为像素（px）。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| videoHeight11+ | number | 否 | 是 | 媒体资源的视频高度，单位为像素（px）。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| extras | {[key: string]: Object} | 否 | 是 | 自定义媒体数据。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |

#### PlaybackPosition10+

媒体播放位置的相关属性。

**元服务API：** 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| elapsedTime | number | 否 | 否 | 已用时间，单位毫秒（ms）。 |
| updateTime | number | 否 | 否 | 更新时间，单位毫秒（ms）。 |

#### CallMetadata11+

通话会话元数据相关属性。

**元服务API：** 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| name | string | 否 | 是 | 来电人姓名（别名）。 |
| phoneNumber | string | 否 | 是 | 来电电话号码。 |
| avatar | image.PixelMap | 否 | 是 | 来电人头像。 |

#### AVCallState11+

通话状态相关属性。

**元服务API：** 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| state | CallState | 否 | 否 | 当前通话状态。 |
| muted | boolean | 否 | 否 | 表示通话mic是否静音。 true表示是静音，false表示不是静音。 |

#### DeviceInfo10+

播放设备的相关信息。

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| castCategory | AVCastCategory | 否 | 否 | 投播的类别。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| deviceId | string | 否 | 否 | 播放设备的ID。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| deviceName | string | 否 | 否 | 播放设备的名称。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| deviceType | DeviceType | 否 | 否 | 播放设备的类型。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| supportedProtocols11+ | number | 否 | 是 | 播放设备支持的协议。 默认为TYPE_LOCAL,具体取值来自ProtocolType，可以是ProtocolType中的某个协议或者多个协议的组合。 设备仅支持一种协议，返回对应枚举值；设备支持多种协议，返回对应枚举值之和。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| supportedDrmCapabilities12+ | Array<string> | 否 | 是 | 播放设备支持的DRM能力。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| manufacturer13+ | string | 否 | 是 | 播放设备生产厂家。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast 元服务API： 从API version 13开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| modelName13+ | string | 否 | 是 | 播放设备型号名称。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast 元服务API： 从API version 13开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| audioCapabilities20+ | AudioCapabilities | 否 | 是 | 播放设备支持的音频能力。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast 元服务API： 从API version 20开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| supportedPullClients20+ | Array<number> | 否 | 是 | 支持拉端客户端的ID集合（只有支持4K投播的设备会返回此字段）。 系统能力： SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast 元服务API： 从API version 20开始，该接口支持在元服务中使用。 |

#### OutputDeviceInfo10+

播放设备的相关信息。

**元服务API：** 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| devices | Array<DeviceInfo> | 否 | 否 | 播放设备的集合。 |

#### AVControlCommand10+

会话接受的命令的对象描述。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| command | AVControlCommandType | 否 | 否 | 命令（不同命令对应不同参数）。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| parameter | LoopMode \| string \| number | 否 | 是 | 命令对应的参数。 元服务API： 从API version 12开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| commandInfo22+ | CommandInfo | 否 | 是 | 命令信息。 |

#### AVCastPickerOptions14+

拉起的投播组件包含的配置属性。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sessionType | AVSessionType | 否 | 是 | 会话类型，默认值为audio。 当前仅支持的会话类型有audio和video。如果传入voice_call或video_call，将默认按照传入audio处理。 元服务API： 从API version 14开始，该接口支持在元服务中使用。 |
| pickerStyle22+ | AVCastPickerStyle | 否 | 是 | 设置组件样式。 |
| menuPosition22+ | MenuPosition | 否 | 是 | 当pickerStyle设置为STYLE_MENU时，可以设置弹出菜单的位置。 |

#### AudioCapabilities20+

表示投播设备支持的音频能力。

**元服务API：** 从API version 20开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| streamInfos | Array<audio.AudioStreamInfo> | 是 | 否 | 音频能力参数的列表。 |

#### CommandInfo22+

定义要发送到会话的命令信息。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| callerBundleName | string | 否 | 是 | 调用方应用包名。 |
| callerModuleName | string | 否 | 是 | 调用方应用模块名。 |
| callerDeviceId | string | 否 | 是 | 调用方设备ID。 |
| callerType | CallerType | 否 | 是 | 调用方来源。 |

#### MenuPosition 22+

定义可弹出菜单的组件的位置。

**元服务API：** 从API version 22开始，该接口支持在元服务中使用。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.AVCast

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| x | number | 否 | 否 | 组件在X轴上的位置坐标。单位为vp。 |
| y | number | 否 | 否 | 组件在y轴上的位置坐标。单位为vp。 |
| width | number | 否 | 否 | 组件宽度。单位为vp。 |
| height | number | 否 | 否 | 组件高度。单位为vp。 |

#### AVSessionDescriptor 23+

会话的相关描述信息。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Manager

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| sessionId | string | 否 | 否 | 会话ID。 |
| type | AVSessionType | 否 | 否 | 会话类型。 |
| sessionTag | string | 否 | 否 | 会话的自定义名称。 |
| elementName | ElementName | 否 | 否 | 会话所属应用的信息（包含bundleName、abilityName等）。 |
| isActive | boolean | 否 | 否 | 会话是否被激活。 true：已被激活。 false：没有被激活。 |
| isTopSession | boolean | 否 | 否 | 会话是否为最新的会话。 true：是最新的会话。 false：不是最新的会话。 |

#### DesktopLyricState23+

桌面歌词状态。

**模型约束：** 此接口仅可在Stage模型下使用。

**系统能力：** SystemCapability.Multimedia.AVSession.Core

| 名称 | 类型 | 只读 | 可选 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| isLocked | boolean | 否 | 否 | 桌面歌词位置是否锁定。true表示已锁定，false表示未锁定。若已锁定，桌面显示歌词后，固定当前位置，不可被拖拽。 |