# HiDebug_ProcessSamplerConfig

```
typedef struct HiDebug_ProcessSamplerConfig {...} HiDebug_ProcessSamplerConfig
```

#### 概述

采样配置的结构定义

**起始版本：** 22

**相关模块：** HiDebug

**所在头文件：** hidebug\_type.h

#### 汇总

#### 成员变量

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| uint32_t* tids | 待采样的线程号数组。最大支持10个线程的同时采样，数组长度超出时，将取前10个线程进行采样。 |
| uint32_t size | tids指向的数组长度。该值必须与tids数组的实际长度一致。 |
| uint32_t frequency | 采样频率，取值范围[1-200]，单位HZ。超出取值范围时取默认值100。 |
| uint32_t duration | 采样时长，取值范围[1000-10000]，单位ms。小于1000时，接口调用异常；大于10000时，取10000。 |
| uint32_t reserved | 保留字段。 |