卡顿率指标是怎么定义的
===========

卡顿率是指在一段动效区间内累计的丢帧时长，用于评估整个动效时段的画面流畅度。卡顿率的值是累计丢帧时长与动效时长的比值，单位为ms/s。

单帧丢帧时长等于实际上屏时间减去期望上屏时间。上屏时间可在trace图形子系统的present线程中查看，取泳道结束点。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/ae/v3/SnH1lFv1ROeLYDLzRRAXPQ/zh-cn_image_0000002194318020.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T074832Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=DA171B2A198FC266C68A45BEF2D9F8306A17548340459D0697C8422C2C9324EF "点击放大")