Relu
====

#### 函数功能

按元素做线性整流Relu，计算公式如下，其中PAR表示矢量计算单元一个迭代能够处理的元素个数 ：

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/02/v3/2wNWV3kMSlSMTtrK68zaAA/zh-cn_image_0000002625188933.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073704Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=F7DA6BAF177EE5398BCD6F63ACAD3954200B5C9C8F8C74EA863DEBDB5D0EFB6F)

#### 函数原型

tensor前n个数据计算：

template <typename T>
\_\_aicore\_\_ inline void Relu(const LocalTensor<T>& dstLocal, const LocalTensor<T>& srcLocal, const int32\_t& calCount)

#### 参数说明

**表1** 模板参数说明

| 参数名 | 描述 |
| :-- | :-- |
| T | 操作数数据类型。 |

**表2** 参数说明

| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
| :-- | :-- | :-- |
| dstLocal | 输出 | 
目的操作数。

类型为[LocalTensor](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-localtensor)，支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。

LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。

Kirin9020系列处理器，支持的数据类型为：half、float、int32\_t

KirinX90系列处理器，支持的数据类型为：half、float、int32\_t

 |
| srcLocal | 输入 | 

源操作数。

类型为[LocalTensor](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-localtensor)，支持的TPosition为VECIN/VECCALC/VECOUT。

LocalTensor的起始地址需要32字节对齐。

源操作数的数据类型需要与目的操作数保持一致。

Kirin9020系列处理器，支持的数据类型为：half、float、int32\_t

KirinX90系列处理器，支持的数据类型为：half、float、int32\_t

 |
| calCount | 输入 | 输入数据元素个数。 |

#### 返回值

无

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 约束说明

操作数地址偏移对齐要求请参见[通用约束](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-general-constraints)。

#### 调用示例

本样例中只展示Compute流程中的部分代码。本样例的srcLocal和dstLocal均为half类型，占16位bit。

如果开发者需要运行样例代码，请将该代码段拷贝并替换[样例模板](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/cannkit-vector-calculation-binocular-more#样例模板)中Compute函数的部分代码即可。

tensor前n个数据计算样例：

AscendC::Relu(dstLocal, srcLocal, 512);

结果示例如下。

输入数据(srcLocal): \[6.938 -8.86 -0.2263 ... 1.971 1.778\]
输出数据(dstLocal):
\[6.938 0 0 ... 1.971 1.778\]