Map Kit 术语
==========

#### C

#### \[h2\]Cluster；点聚合

将一定范围内多个标记点合并显示为一个聚合图标的优化技术，用于解决大量标记点密集分布时的显示问题。

#### D

#### \[h2\]DynTrajectories；动态轨迹

实时展示车辆行驶路径、用户运动轨迹的功能。

#### F

#### \[h2\]FlowFieldOverlay；流场图层

叠加在基础地图上的矢量数据图层，用于显示风场、洋流的动态流动。

#### G

#### \[h2\]Geodesic；大地线

大地线是指在地球面上两点之间的最短路径，通常用于导航和地理测量中，代表两点间最短距离的曲线。

#### H

#### \[h2\]Heatmap；热力图

通过不同颜色区块在地图上展示数据密度分布的可视化方式，适用于人流分布、热点区域等大数据密度场景。

#### M

#### \[h2\]MassPointOverlay；海量点图层

专门用于在地图上高效渲染和展示极大数量（从几十个点至十万个）点状数据的图层技术。

#### \[h2\]MvtOverlay；矢量图层

叠加在基础地图之上的矢量数据图层，适用于实时展示天气状况、商户标记、车辆位置等场景。

#### P

#### \[h2\]PointAnnotation；点注释

在地图上标识位置、商家、建筑等的图标，可通过信息窗口展示详细信息。

#### \[h2\]Point Of Interest(POI)；兴趣点

在地图上的某个地标、建筑，用于标识出政府部门、商业机构、旅游景点、交通设施等场所。

#### T

#### \[h2\]TileOverlay；瓦片图层

叠加在基础地图上的一层图片图层，可随地图的平移、缩放、旋转等操作做相应变换。

#### \[h2\]TraceOverlay；动态轨迹覆盖物

用于实时展示轨迹的覆盖物，广泛应用于物流跟踪、出行导航、运动监测等领域。

#### W

#### \[h2\]Waypoint；途经点

路径规划中除起点和终点外的中间经过点，用于计算包含多个途经点的最优路线。