云侧开发准备
======

#### Wallet Kit服务云侧接入基本信息配置

在[创建Wallet Kit服务](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/wallet-preparations)的配置参数里填写。

| Wallet Kit服务参数名称 | 参数值 |
| :-- | :-- |
| 服务类型 | 钥匙 |
| 服务项目 | ICCE车钥匙 |
| 服务名称 | xxx数字车钥匙服务（xxx可为公司名称/产品名称）。该字段仅用于方便开发者区分自己配置的多个服务，没有其他用途。 |
| 服务号 | ICCE车钥匙卡片的发卡机构，用于唯一表明某一发卡机构。hwpass.stdcarkey.xxx.xxx（xxx可为公司/产品名称，总长度不超过32个英文小写字符，请严格按照此规则定义）。钱包可根据此值进行发卡机构的管控；在预置模板、生成钥匙卡片以及开通激活过程的请求体中会携带该值。 |
| 接入方式 | 云端接入 |
| 回调地址 | 用于用户添加/删除卡券时回调通知发卡机构的地址，注意：地址必须使用https。示例：https://商户服务器地址/v1/passes/nfccallback。 |
| 用户公钥 | 按照[创建Wallet Kit服务](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/wallet-preparations)步骤5提供的生成方式，并将生成的公钥内容粘贴在此处。 |

| NFC参数名称 | 参数值 |
| :-- | :-- |
| 是否支持跨设备移动同步 | 是 |
| 是否开通NFC能力 | 是 |

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/d9/v3/dAj8yv42Tx-z1iYEtsXdnA/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073651Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=60D71AF933032141AF8A563410B339E98CC0E73F81D62C58A59567ECAE97A034)

这里的“是否开通NFC能力”，只要支持蓝牙功能，就需要选择是。

#### 配置车钥匙管理台地址至钱包服务器

在车钥匙的开通激活阶段，钱包需要向商户服务器请求数据；这整个的数据链路为：华为钱包APP->钱包云服务器->DK业务管理服务。

钱包云服务器向DK业务管理服务请求需要知道DK业务管理服务的地址，因此需要将DK业务管理服务的地址配置进钱包云服务器。

"registrationsUrl": "商户服务器地址/v1/passes/registrations",
"requestPersonalizeTokenUrl": "商户服务器地址/v1/passes/requestPersonalizeToken",
"requestPersonalizeUrl": "商户服务器地址/v1/passes/requestPersonalize",
"spNfcOperCallBackUrl"："商户服务器地址/v1/passes/nfccallback"

#### UI设计

| 车钥匙列表元素 | 设计规范 |
| :-- | :-- |
| LOGO | 尺寸64dp×64dp，提供方图 |
| 名称 | 无 |

| 车钥匙详情元素 | 设计规范 |
| :-- | :-- |
| LOGO | 尺寸32dp×32dp |
| 名称 | 无 |
| 卡面图片 | 尺寸328dp×205dp，提供方图 |

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/0/v3/E4TfKKKeSKGYlPILqBsbcw/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T073651Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=8AC4699B6DCE75A45343603A378498A9A3A31FE3A90D9C9623270DF543DB0AD5)

所有图片请直接提供直角，请勿切圆角；注意在深色模式下，图片的边框不要有白边。