ICPU\_RUN\_KF
=============

#### 函数功能

进行核函数的CPU侧运行验证时，CPU调测总入口，完成CPU侧的算子程序调用。

#### 函数原型

#define ICPU\_RUN\_KF(func, blkdim, ...)

#### 参数说明

| 参数名 | 输入/输出 | 描述 |
| :-- | :-- | :-- |
| func | 输入 | 算子的kernel函数指针。 |
| blkdim | 输入 | 算子的核心数，corenum。 |
| ... | 输入 | 所有的入参和出参，依次填入。 |

#### 返回值

无

#### 支持的型号

Kirin9020系列处理器

KirinX90系列处理器

#### 约束说明

除了func、blkdim以外，其他的变量都必须是通过GmAlloc分配的共享内存的指针，传入的参数的数量和顺序都必须和kernel保持一致。

#### 调用示例

ICPU\_RUN\_KF(sort\_kernel0, coreNum, (uint8\_t\*)x, (uint8\_t\*)y);