真机设备连接后，在DevEco Studio中无法识别设备
=============================

**问题现象**

调试运行时，安装HAP失败并提示“设备未找到或未连接”；或DevEco Studio设备列表显示“No device”（未识别设备）。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/d8/v3/rPnBLz7MQcKZln5pvCoOJA/zh-cn_image_0000002370362990.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T074823Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=708128C1ECA13E1690DD7E4AE1EA804F7360566A98E34F2E59160B40C0897067 "点击放大")

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/f9/v3/-qZWes8gRYi7onj6OGwO6A/zh-cn_image_0000002403922581.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T074823Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=E993F3133953117F967B971D4AD1EEA9FA3B6FE81878CADB8037C2AFCA546FF4 "点击放大")

**可能原因**

1.  设备未开启“开发者选项”开关。
2.  设备系统与DevEco Studio版本不匹配。
3.  使用的USB连接线为充电线而非数据线。
4.  当前的USB数据口损坏。
5.  hdc工具的进程或设备异常。
6.  场景一：关闭“USB调试”开关，断开USB连接，然后重新打开“USB调试”开关。此时无法识别到设备。
    
    场景二：打开“无线调试”开关后，进行无线调试连接。随后，关闭“无线调试”开关，并打开“USB调试”开关，进行USB调试。此时，设备无法被识别。
    
7.  连接的设备不在支持调试的设备列表中。

**解决措施**

1.  在设备上打开“[开发者选项](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/ide-developer-mode)”开关，打开“USB调试”开关或“无线调试”开关。
2.  务必确认版本的配套关系是否与当前所使用的开发套件是一致的，可参考[版本概览](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-releases/overview-502-release)使用对应的配套版本。如无真机设备，可使用Device Manager模拟器。
    
    ![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/a5/v3/93Nmrb54TNqihJ-azNxK3A/zh-cn_image_0000002403917585.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T074823Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=A766BB6F1E2AD9F6A808C278CBE84878A693DAFC1B79FAE91DC0F9F129BB85C1)
    
3.  请更换为符合USB2.0标准的数据线；建议直接连接，不要使用拓展坞。
4.  请更换USB数据口后重新尝试，并检查端口驱动是否正常。
5.  执行如下命令，结束hdc进程，然后重新连接。
    
    hdc kill
    
    如果按上一个步骤操作后仍无法连接，请重启设备，尝试重新连接。
    
6.  重启设备，连接USB，开启USB调试。
7.  确保连接调试的设备在支持列表中，详细请参见[各版本支持设备型号清单](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-releases/support-device)。