PC设备录制Allocation模板时，Graphic Memory泳道中OpenGL ES子泳道无数据
====================================================

**问题现象**

在使用PC设备时，通过FP回栈模式录制Allocation模板，Graphic Memory泳道中的OpenGL ES子泳道无数据。

**可能原因**

GPU底层库不支持FP回栈模式。

**解决措施**

开始录制前，单击工具控制栏中的![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/a7/v3/iu7sPwVGQBSavjt0RtVbwA/zh-cn_image_0000002538356035.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T074827Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=54DA038A7A2E163320D31C5F5656767BA2B916A37B55EAAC83036080F5EF75D9 "点击放大")按钮，设置内存分配栈回栈模式为DWARF。使用DWARF回栈模式采集数据时，性能开销较大，因此在录制Graphic Memory泳道时，建议不同时录制Native Allocation泳道。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/41/v3/6iW8qB6YTvi-hr5rCbcaHw/zh-cn_image_0000002506636162.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260612T074827Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=42CCEF1673085C5C59F9D64F626136CE4667B2281EBA7F3886C66316B4FDAF5C "点击放大")