OHAudio设置数据帧长不生效
================

#### 问题现象

在OHAudio中可以调用OH\_AudioStreamBuilder\_SetFrameSizeInCallback接口来设置音频数据的帧长。当播放采样率为32000Hz时设置帧长为10ms会显示调用成功但是实际不生效，当采样率为48000Hz时则调用正常。

#### 解决方案

[OH\_AudioStreamBuilder\_SetFrameSizeInCallback](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/capi-native-audiostreambuilder-h#oh_audiostreambuilder_setframesizeincallback)接口在低时延播放时frameSize可设置为5ms、10ms、15ms、20ms音频数据对应的帧长，普通通路播放时frameSize可设置为20ms-100ms音频数据对应的帧长。

当设备支持低时延模式且采样率设置为48000的时候才会开启低时延模式，否则即使设置了低时延模式，系统仍会使用普通模式，详情可以参考[低时延模式限制](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/audio-fast-playback#低时延模式限制)。

当采样率设置为32000Hz时，由于不满足低时延模式要求，系统会仍然调用普通模式，而普通模式可设置的帧长为20ms-100ms，因此设置帧长为10ms时就不会生效。