使用模拟器发起HTTPS请求时如何安装数字证书
=======================

**问题现象**

在使用网络代理发送HTTPS请求时，需要安装网站服务器的数字证书。

**解决措施**

1.  将证书拖拽上传至模拟器，可在文件管理的“我的手机”>“下载”目录下查看上传的文件。
2.  安装证书的方式如下：
    *   点击**设置 > WLAN >**![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/88/v3/0o5GnL3qQEaFpPWz7y30AA/zh-cn_image_0000002654798123.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T134410Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=1A5517D26F471794C327CA30903DB5D073F74AD2201DF3BE3F0F9D52A773330D)**\> 安装证书 > CA证书**，选择pem格式证书进行安装。
        
        ![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/be/v3/nyQq1WG_R6-0CtpmGbNbfw/zh-cn_image_0000002624638670.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T134410Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=117ADF3FED47CC0726C2F157F3D0673DEE267251F41B1BD253408013D9E703D3) ![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/30/v3/YRJ_zFNUS1a-UCmizyvPUw/zh-cn_image_0000002654838077.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T134410Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=176C429C984B611291CCB86D676B4D26F18A1A68A216BF87D6A1D4F3FA58DF38)
        
    *   在本机命令行窗口中使用以下命令打开证书管理。
        
        hdc shell aa start -a MainAbility -b com.ohos.certmanager
        
        选择从存储设备安装，安装pem格式的证书。