如何在多设备情况下使用hdc
==============

**问题场景**

启动模拟器并连接真机，然后调用hdc命令获取udid。此时仅打印一条模拟器的udid。

**解决措施**

在多设备环境下直接执行hdc shell会失败，需要使用hdc -t \[connect-key\] shell指定设备进行操作。其中，connect-key为每个设备的唯一标识符，可通过执行hdc list targets命令获取。

参考链接

[查询设备列表](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/hdc#查询设备列表)

[连接指定的目标设备](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-guides/hdc#连接指定的目标设备)