使用星闪传输数据
========

提供星闪数传相关的端口通道建立和数据传输等功能，同一设备可以同时承担数据发送端和接收端的角色。

#### 场景介绍

从5.1.0(18)开始支持星闪数据传输，包括端口注册、建立连接、读写数据等能力。

星闪设备间已建立起逻辑链路基础上，支持应用基于Nearlink技术进行设备间的数据传输。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/c2/v3/uJ7mpo4zTlSFnm8S83wo-g/note_3.0-zh-cn.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T132434Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=6BDDCE7436DB0121BC449422E1A7898897A9FCFFFBB25925F3427611CE035F17)

1.  数据传输通道不保证链路加密。如需加密数传，需先进行配对流程，通过[startPairing](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/nearlink-remote-device#startpairing)接口发起。
    
2.  链路是否加密可通过[getAcbState](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/nearlink-remote-device#getacbstate)接口查询，ENCRYPTED状态表示链路已加密。
    

#### 接口说明

| 接口名 | 描述 |
| :-- | :-- |
| [createPort](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/nearlink-data-transfer-api#createport)(uuid: string): void | 注册端口服务。 |
| [connect](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/nearlink-data-transfer-api#connect)(params: ConnectionParams): Promise<void> | 连接远端设备，建立端口通道。使用Promise异步回调。 |
| [writeData](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/nearlink-data-transfer-api#writedata)(params: DataParams): Promise<void> | 通过设备地址和UUID向远端设备发数据。使用Promise异步回调。 |
| [on](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/nearlink-data-transfer-api#onconnectionstatechanged)(type: 'connectionStateChanged', callback: Callback<ConnectionResult>): void | 订阅端口通道连接状态变更事件。使用callback异步回调。 |
| [on](https://developer.huawei.com/consumer/cn/doc/harmonyos-references/nearlink-data-transfer-api#onreaddata)(type: 'readData', callback: Callback<DataParams>): void | 订阅端口通道数据接收事件。使用callback异步回调。 |

#### 开发步骤

1.  导入相关模块。
    
    import { dataTransfer, remoteDevice } from '@kit.NearLinkKit';
    import { BusinessError } from '@kit.BasicServicesKit';
    
2.  与远端设备配对加密（可选，如需加密数传，则需执行此步骤）。该步骤执行后，将依据本端与远端设备的输入输出能力标识弹出不同类型的弹窗，需使用者进一步确认。目前支持免输入配对弹窗、数字比较弹窗与通行码鉴权弹窗。
    
    let addr: string = '00:11:22:33:AA:FF'; // 扫描获取到的远端设备地址
    let device: remoteDevice.RemoteDevice;
    try {
      device = remoteDevice.createRemoteDevice(addr);
      device.startPairing().then(()=>{
        console.info('start pairing success');
      }).catch ((err: BusinessError) => {
        console.error('errCode: ' + err.code + ', errMessage: ' + err.message);
      });
    } catch (err) {
      console.error('errCode: ' + (err as BusinessError).code + ', errMessage: ' + (err as BusinessError).message);
    }
    
3.  注册端口通道，发送端和接收端均需注册，并需保证发送端和接收端UUID相同。
    
    let serviceUuid: string = 'FFFFFFFF-FC70-11EA-B720-000078951234'; // 星闪服务UUID，此处举例为自定义服务UUID
    try {
      dataTransfer.createPort(serviceUuid);
      console.info('create port success');
    } catch (err) {
      console.error('errCode: ' + (err as BusinessError).code + ', errMessage: ' + (err as BusinessError).message);
    }
    
4.  订阅端口通道连接状态变更事件。
    
    let onReceiveConnectionStateEvent:(data: dataTransfer.ConnectionResult) => void =
      (data: dataTransfer.ConnectionResult) => {
      console.info('data: ' + JSON.stringify(data));
    };
    try {
      dataTransfer.on('connectionStateChanged', onReceiveConnectionStateEvent);
    } catch (err) {
      console.error('errCode: ' + (err as BusinessError).code + ', errMessage: ' + (err as BusinessError).message);
    }
    
5.  订阅端口通道数据接收事件。
    
    let onReceiveReadDataEvent:(data: dataTransfer.DataParams) => void = (data: dataTransfer.DataParams) => {
      console.info('data: ' + JSON.stringify(data));
    };
    try {
      dataTransfer.on('readData', onReceiveReadDataEvent);
    } catch (err) {
      console.error('errCode: ' + (err as BusinessError).code + ', errMessage: ' + (err as BusinessError).message);
    }
    
6.  连接远端设备，建立端口通道。其中UUID要与步骤3中注册的UUID相同。
    
    // 构造端口通道建立的参数
    let connectionParams:dataTransfer.ConnectionParams = {
      address: addr, // 扫描获取到的远端设备地址
      uuid: serviceUuid, // 星闪服务UUID
      mtu: 1024 // 期望发送数据包的字节大小，可选参数
    };
    try {
      dataTransfer.connect(connectionParams).then(()=>{
        console.info('connect success');
      }).catch ((err: BusinessError) => {
        console.error('errCode: ' + err.code + ', errMessage: ' + err.message);
      });
    } catch (err) {
      console.error('errCode: ' + (err as BusinessError).code + ', errMessage: ' + (err as BusinessError).message);
    }
    
7.  通过设备地址和UUID向远端设备发数据。其中UUID要与步骤3中注册的UUID相同。
    
    // 构造发送数据参数
    let transferValueBuffer: Uint8Array = new Uint8Array(4);
    transferValueBuffer\[0\] = 1;
    transferValueBuffer\[1\] = 2;
    transferValueBuffer\[2\] = 3;
    transferValueBuffer\[3\] = 4;
    let dataParams: dataTransfer.DataParams = {
      address: addr, // 星闪远端设备地址
      uuid: serviceUuid, // 星闪服务UUID
      data: transferValueBuffer.buffer // 星闪设备间传输的数据
    };
    try {
      dataTransfer.writeData(dataParams).then(() => {
        console.info('writeData success');
      }).catch ((err: BusinessError) => {
        console.error('errCode: ' + err.code + ', errMessage: ' + err.message);
      });
    } catch (err) {
      console.error('errCode: ' + (err as BusinessError).code + ', errMessage: ' + (err as BusinessError).message);
    }
    

#### 示例代码

数据传输功能可参考[星闪示例代码](https://gitcode.com/harmonyos_samples/nearlink-kit_-sample-code)，entry/src/main/ets/pages/SsapClientPage.ets中的实现方法。