如何结合trace，分析卡顿率指标异常问题
=====================

下载并打开trace后，通过上报的Present ID字段搜索，可快速定位问题点。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/1f/v3/kVQuAMpMRPmqcoNIw7zd-A/zh-cn_image_0000002624638878.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T134429Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=385602AE1AD5176129058CE5A7B683A670D0CFBFAA9C3B18140640831A6561E9 "点击放大")

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/6c/v3/Ifo8oZ82QE6fwV7fgpitLg/zh-cn_image_0000002654838299.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T134429Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=0CEE56F4A2375D7D19909DD3A067A488FD654A6C8257E93B111FFB24FE288509 "点击放大")

上图中，99009这一帧在屏幕上持续了33ms，超出应持续的16.6ms，被统计为丢1帧。