PC设备录制Allocation模板时，Graphic Memory泳道中OpenGL ES子泳道无数据
====================================================

**问题现象**

在使用PC设备时，通过FP回栈模式录制Allocation模板，Graphic Memory泳道中的OpenGL ES子泳道无数据。

**可能原因**

GPU底层库不支持FP回栈模式。

**解决措施**

开始录制前，单击工具控制栏中的![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/02/v3/w7EypZ_0Rhm-InF52F_ILw/zh-cn_image_0000002654798179.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T134417Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=3502F1368A6664CFAEF22CAA9E69A8A910950BF6AB9ACA05846B4546DC09827C "点击放大")按钮，设置内存分配栈回栈模式为DWARF。使用DWARF回栈模式采集数据时，性能开销较大，因此在录制Graphic Memory泳道时，建议不同时录制Native Allocation泳道。

![](https://contentcenter-vali-drcn.dbankcdn.cn/pvt_2/DeveloperAlliance_scene_100_1/49/v3/vlXrROKRQiKCpt8sLA5sNA/zh-cn_image_0000002624638720.png?HW-CC-KV=V1&HW-CC-Date=20260709T134417Z&HW-CC-Expire=86400&HW-CC-Sign=2903CEA69AAACB2258B3DC76AF8C136B909C5F4374F2FAEDB0DE847FF25D79D1 "点击放大")