# hdc命令无法获取蓝牙HCI日志该怎么处理

#### 问题现象

1.  开发者模式已打开“开启蓝牙hci信息收集日志”开关。
2.  通过如下hdc命令，未获取到蓝牙hci日志，获取日志数量为0：
    
    ```
    hdc file recv /data/log/bt ./
    FileTransfer finish, Size 0, File count = 0, time:1ms rate:0.00kB/s
    ```
    

#### 背景知识

*   hdc命令工具。
*   开发者选项。

#### 问题定位

1.  hdc命令工具是否安装，使用hdc -v命令查看hdc命令工具版本信息，判断hdc命令工具是否安装成功。
2.  开发者选项是否开启USB调试。
    
    USB调试：如果开发者希望通过计算机侧命令对移动设备进行调测，需要启用USB调试，同时通过设备授权确认。
    
    开启并授权后，HarmonyOS设备才能连接到计算机进行调试，可用于在计算机和设备之间复制数据、在设备上安装或卸载调试应用、以及读取日志数据等。
    
3.  根据背景知识中的hdc命令工具链接，检查hdc命令是否正确。
4.  查看是否存在报错返回，根据报错信息分析，可借助背景知识中的hdc命令工具中hdc错误码进行初步解决。

#### 分析结论

1.  hdc命令用于直接调用手机的开发者模式的调试，类似于Linux的Shell命令，出现问题则需要检查与机器的连接状态是否正常、开发者选项是否开启USB调试、hdc命令是否正确。
2.  如出现hdc命令工具本身的问题，则需根据hdc命令工具报错进行分析，借助hdc命令工具中hdc错误码进行分析。

#### 修改建议

使用正确的hdc命令：

蓝牙hci日志：

```
hdc file recv /data/log/bt
```

hilog日志：

```
hdc file recv /data/log/hilog
```

日志默认下载位置为执行该hdc命令的当前目录下。