# FAST_BiquadCoefficientsD

#### 概述

定义双精度二阶（biquad）IIR滤波器节的系数（直接I型或II型）。

传递函数：H(z) = (b0 + b1z⁻¹ + b2z⁻²) / (1 + a1z⁻¹ + a2z⁻²)

分母中的1实际上为系数a0归一化后的结果。

**系统能力：** SystemCapability.FAST.Core

**起始版本：** 6.1.1(24)

**相关模块：** FAST

**所在头文件：** fast\_dsp\_common.h

#### 汇总

#### 成员变量

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| double a1 | z⁻¹ 分母系数。 |
| double a2 | z⁻² 分母系数。 |
| double b0 | z⁰ 分子系数。 |
| double b1 | z⁻¹ 分子系数。 |
| double b2 | z⁻² 分子系数。 |

#### 结构体成员变量说明

#### a1

```
double FAST_BiquadCoefficientsD::a1
```

**描述**

z⁻¹ 分母系数。

#### a2

```
double FAST_BiquadCoefficientsD::a2
```

**描述**

z⁻² 分母系数。

#### b0

```
double FAST_BiquadCoefficientsD::b0
```

**描述**

z⁰ 分子系数。

#### b1

```
double FAST_BiquadCoefficientsD::b1
```

**描述**

z⁻¹ 分子系数。

#### b2

```
double FAST_BiquadCoefficientsD::b2
```

**描述**

z⁻² 分子系数。