# Location_BasicInfo

```
typedef struct Location_BasicInfo {...} Location_BasicInfo
```

#### 概述

定义位置基本信息的结构体。

**起始版本：** 13

**相关模块：** Location

**所在头文件：** oh\_location\_type.h

#### 汇总

#### 成员变量

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| double latitude | 表示纬度信息，正值表示北纬，负值表示南纬。取值范围为-90到90。仅支持WGS84坐标系。 |
| double longitude | 表示经度信息，正值表示东经，负值表示西经。取值范围为-180到180。仅支持WGS84坐标系。 |
| double altitude | 表示高度信息，单位米。 |
| double accuracy | 表示精度信息，单位米。 |
| double speed | 表示速度信息，单位米每秒。 |
| double direction | 表示航向信息。单位是“度”，取值范围为0到360。 |
| int64_t timeForFix | 表示位置时间戳，UTC格式。 |
| int64_t timeSinceBoot | 表示获取位置的时间戳，值表示从本次开机到获取位置所经过的时间，单位为纳秒。 |
| double altitudeAccuracy | 表示高度信息的精度，单位米。 |
| double speedAccuracy | 表示速度信息的精度，单位米每秒。 |
| double directionAccuracy | 表示航向信息的精度。单位是“度”，取值范围为0到360。 |
| int64_t uncertaintyOfTimeSinceBoot | 表示位置时间戳的不确定度，单位为纳秒。 |
| Location_SourceType locationSourceType | 表示定位结果的来源。详细定义请参考Location_SourceType。 |