# 交互事件错误码

以下仅介绍本模块特有错误码，通用错误码请参考通用错误码。

#### 100017 组件不支持阻止默认事件

**错误信息**

Component does not support prevent function.

**错误描述**

组件不支持阻止默认事件。

**可能原因**

使用的组件不支持preventDefault方法。

**处理步骤**

使用支持preventDefault方法的组件。

#### 106102 组件不支持特定的属性或者事件

**错误信息**

The component does not support specific properties or events.

**错误描述**

组件不支持特定的属性或者事件。

**可能原因**

组件不支持当前设定的属性或事件。

**处理步骤**

使用支持的组件设定属性或事件。

#### 180001 非滚动类容器

**错误信息**

Component is not a scroll container.

**错误描述**

非滚动类容器。

**可能原因**

使用的组件非滚动类容器。

**处理步骤**

使用滚动类容器。

#### 180002 存储区大小不足

**错误信息**

Buffer is not large enough.

**错误描述**

存储区大小不足。

**可能原因**

数组的长度过小。

**处理步骤**

对传入数组进行扩容。

#### 180003 该事件不是克隆事件

**错误信息**

The input event pointer is not a cloned event pointer.

**错误描述**

该事件不是克隆事件。

**可能原因**

克隆事件接口传入非克隆事件指针。

**处理步骤**

使用克隆事件指针作为接口参数。

#### 180004 组件状态异常

**错误信息**

The component status is abnormal.

**错误描述**

组件状态异常。

**可能原因**

克隆事件分发到组件时组件状态异常。

**处理步骤**

使用已挂树且未销毁的组件。

#### 180005 未命中可响应事件的组件

**错误信息**

No component hit to response to the event.

**错误描述**

未命中可响应事件的组件。

**可能原因**

克隆事件分发时未命中可响应事件的组件。

**处理步骤**

为组件添加该事件的监听，或使用支持响应该事件的组件。

#### 180102 不支持手势识别器类型

**错误信息**

The gesture recognizer type is not supported.

**错误描述**

不支持手势识别器类型。

**可能原因**

手势接口调用不支持的手势识别器类型。

**处理步骤**

调用类型匹配的手势识别器。