# 如何在多个无名称ble设备中确定目标设备

#### 问题现象

当前有部分蓝牙设备无设备名称，在对这些无设备名称的蓝牙设备进行BLE扫描时，如何获取到想要连接的目标设备？

#### 背景知识

*   BLE广播报文数据AdvertiseData中包含设备服务UUID、制造商数据、服务数据等数据。
*   HarmonyOS官方指南中提供了BLE扫描及广播包数据解析的代码样例。

#### 解决方案

通常蓝牙设备在发送广播时，会携带设备名称、设备服务UUID、特定的制造商标识等一系列标志信息，可根据设备说明书，或联系设备厂家提前获取这类标志信息，然后将HarmonyOS手机扫描获取到的广播包数据进行解析，获取同样的标志部分进行信息匹配，借此确定目标BLE设备。