# UsbDeviceMemMap

```
typedef struct UsbDeviceMemMap {...} UsbDeviceMemMap
```

#### 概述

设备内存映射，通过OH\_Usb\_CreateDeviceMemMap创建设备内存映射，使用内存映射后的缓冲区，可提升数据传输性能。

**起始版本：** 10

**相关模块：** UsbDdk

**所在头文件：** usb\_ddk\_types.h

#### 汇总

#### 成员变量

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| uint8_t* const address | 映射后的缓冲区地址。 |
| const size_t size | 缓冲区大小。 |
| uint32_t offset | 所使用的缓冲区的偏移量，默认为0，表示没有偏移，从映射后的缓冲区地址address开始。 |
| uint32_t bufferLength | 所使用的缓冲区的长度，默认等于缓冲区大小 size，表示使用全部的缓冲区。 |
| uint32_t transferedLength | 实际传输的数据的长度。 |